# 電話機からの設定一覧

電話機から設定する場合の機能番号一覧を紹介します。
本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。
設定方法の詳細は、本商品に添付の取扱説明書をご覧ください。

## ひかり電話の設定

電話機からひかり電話の設定ができます。

### ひかり電話共通設定

機能番号 | 設定項目 機能番号 | 設定値・設定内容 | 操作終了
--- | --- | --- | ---
00 | 音声優先モード
| ：なし |
：優先
：最優先
01 | 優先着信ポート
| ：電話機1ポート |
：電話機2ポート
：無効
02 | アナログポート無効化
| ：この設定を行う電話機と異なる方の電話機ポートを利用できなくする |
：電話機1、2ポート共に利用可能とする

### 内線設定（アナログ端末）

機能番号 | 設定項目 ポート番号 機能番号 | 設定値・設定内容 | 操作終了
--- | --- | --- | ---
91 | ナンバー・ディスプレイ
または | ：使用する |
：使用しない
92 | モデムダイヤルイン
または | ：使用する |
：使用しない
93 | 割込音通知
または | ：使用する |
：使用しない
94 | 着信番号
または | （着信番号） |
95 | 指定着信機能
または | （着信番号） （指定着信番号） |
96 | キャッチホン・ディスプレイ
または | ：使用する |
：使用しない
97 | ダイヤル桁間タイマ
または | ：4秒 |
：5秒
：6秒
：7秒
：8秒
98 | エコー・キャンセラ
または | ：使用する |
：使用しない
00 | 通知番号
または | （通知番号） |
01 | 内線番号
または | （内線番号） |
02 | 着信音選択
または | （着信番号） | ：IR |
：SIR

## 無線LANの設定

電話機から無線LANの設定を変更することができます。

※2.4GHz帯の「SSID-1」「SSID-2」の設定することができます。5GHz帯の「SSID-3」は電話機からの設定することはできませんので、「Web設定」で設定を行ってください。

### 無線LANの設定を変更する

設定項目 | 設定値・設定内容 | 操作終了
--- | --- | ---
無線ネットワーク（SSID）と暗号化設定
| ：SSID-1の設定 |
：SSID-2の設定
無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）
| ：する |
：しない
無線LAN動作モード
| ：IEEE802.11b/g/n互換にする |
：IEEE802.11b/g互換にする

### 無線LAN簡単接続機能を起動する

設定項目 | 設定値・設定内容 | 操作終了
--- | --- | ---
無線LAN簡単接続機能の起動
| － | －

## バージョンアップの設定

バージョンアップお知らせ機能を利用してバージョンアップすることができます。

### ファームウェア更新種別を設定する

設定項目 | 更新種別 | 設定値・設定内容 | 操作終了
--- | --- | --- | ---
自動更新
| ：一定量データ通信監視有効 | ～ の2桁（24時間を2桁で入力します。） |
：一定量データ通信監視無効
手動更新
|  | ：再起動更新「有効」 |
：再起動更新「無効」

### バージョンアップ方法（「手動更新」の場合）

設定項目 | 設定値・設定内容 | 操作終了
--- | --- | ---
バージョンアップ
| － | －

ページの先頭へ