# 詳細設定
LAN側静的ルーティング設定

LAN 内に他のルータが存在し、そのルータに接続されたパソコンなどから本商品を経由したインターネット通信を行う場合などに、あらかじめルーティングテーブルにルーティング情報の設定を行います。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［LAN側静的ルーティングエントリ］

#### ［LAN側静的ルーティングエントリ］で使用するものを有効にする場合

1. 有効にするエントリの［有効/無効］のチェックボックスをチェックする
2. ［設定］をクリックする

#### ［LAN側静的ルーティングエントリ］で使用しないものを無効にする場合

1. 無効にするエントリの［有効/無効］のチェックボックスのチェックを外す
2. ［設定］をクリックする

#### エントリを編集する場合

1. 編集したいエントリの「操作」欄の［編集］をクリックする
2. 「エントリ編集」の画面で編集する
3. ［設定］をクリックする

#### エントリを削除する場合

1. 削除したいエントリの「操作」欄の［削除］をクリックする

### ［LAN側静的ルーティング設定エントリ編集］

#### 宛先IPアドレス/マスク長（初期値：なし/なし）

ルーティング先のIPアドレスとマスク長を指定します。

- IPアドレスの設定可能範囲：ループバックアドレス（ 127.0.0.0 ～ 127.255.255.255 ）
  を除く0.0.0.1 ～255.255.255.255のネットワークアドレス
- マスク長の設定可能数値：1～32

#### ゲートウェイ（初期値：なし）

ルーティング先のゲートウェイのIPアドレスを指定します。
設定可能範囲：ループバックアドレス（ 127.0.0.0 ～ 127.255.255.255 ）
を除く0.0.0.1 ～255.255.255.255でLAN側またはPPPoEと同一ネットワークのアドレス

ページの先頭へ