# 詳細設定
高度な設定

高度な設定を行います。

設定変更は即時に有効となります。［設定］をクリックしたあと、本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定をあわせたあと、Webブラウザを開きなおしてください。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

（画面は、フレッツ 光ネクストの場合の設定内容です。)

### ［高度な設定］

#### LANポート通信設定（LAN1～LAN4）（初期値：自動設定）

LANポート通信を「自動設定、100Mbps 全二重、100Mbps 半二重、10Mbps 全二重、10Mbps 半二重」から選択します。
通常は自動設定で使用します。

「自動設定」
  LAN側の伝送速度/伝送モードを自動で設定します。
「100Mbps 全二重」
  LAN側の伝送速度を100Mbps、伝送モードを全二重に設定します。
「100Mbps 半二重」
  LAN側の伝送速度を100Mbps、伝送モードを半二重に設定します。
「10Mbps 全二重」
  LAN側の伝送速度を10Mbps、伝送モードを全二重に設定します。
「10Mbps 半二重」
  LAN側の伝送速度を10Mbps、伝送モードを半二重に設定します。

#### LAN側MDI/MDI-Xモード（初期値：MDI-X固定）

LANポートのMDI-Xを固定するか、自動切り替えにするかを選択します。
設定単位は、4ポート一括です。設定するとポート1～ポート4のすべてのポートが同じ動作となります。

「自動設定」
  LANポートのMDI-X/MDIを自動切り替えに設定します。
「MDI-X固定」
  LANポートのMDI-Xを固定に設定します。

### ［ブリッジ設定］

#### PPPoEブリッジ（初期値：使用する）

PPPoEブリッジを使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。
「使用する」にチェックすると、PPPoE(PPP over Ethernet)プロトコルを搭載しているパソコンやゲーム機などを接続できます。

#### IPv6ブリッジ（有線LAN）（初期値：使用する）

有線でIPv6ブリッジを使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。
（※ご利用のサービスにより設定項目が表示されない場合があります。）

#### IPv6ブリッジ（無線LAN）（初期値：使用する）

無線でIPv6ブリッジを使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。
（※ご利用のサービスにより設定項目が表示されない場合があります。）

### ［UPnP設定］

#### UPnP設定（初期値：使用する）

UPnPを使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。
本商品のUPnPが有効になります。
UPnPが必須のサービスやアプリケーションを利用できます。
これらについて詳細は、機能一覧の「UPnP」を参照してください。
［情報］-［UPnP CPテーブル］を選択すると、現在接続されているUPnPのパソコンなどのIPアドレスとMACアドレスを表示します。

### お知らせ
－ PPPoEマルチセッションで本商品のUPnP機能をご利用になる場合のご注意 －

- 「UPnP設定」を「使用する」に設定した場合は、「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」の「UPnP優先」で接続先を選択し、設定してください。
  接続先が固定されたUPnP機能をご利用になる場合は、「UPnP優先」で選択した接続先に接続されます。

※本商品の工場出荷状態は、［メインセッション］がUPnP機能の優先接続先になっています。

### ［WAN→LAN中継機能］

Wake on LANに対応した本商品のLAN側にある端末を起動するためにWAN側（接続先）に接続された端末から送信されたMagic Packetを、インターネットなどの網を経由して本商品で受信しLAN側にブロードキャストすることができる機能です。

#### WAN→LAN中継機能（初期値:使用しない）

WAN→LAN中継機能を使用する場合にチェックします。

#### 接続先（初期値：メインセッション）

（上記の［WAN→LAN中継機能］で、「使用する」にチェックした場合）

WAN→LAN中継機能を使用する接続先をメインセッション、セッション2～5から選択します。

#### UDPポート番号（初期値：7779）

（上記の［WAN→LAN中継機能］で、「使用する」にチェックした場合）

WAN→LAN中継機能を使用するUDPポート番号を入力します。
UDPポート番号は、WAN側とLAN側で同一です。

### お知らせ

- 本商品はWAN側インタフェースで受信したMagic PacketのLAN側への転送のみを行います。
  Magic Packetの生成は行いません。

### ［節電機能］

指定時間内において、ランプ点灯制限、リンク速度制限による節電動作を行います。

#### 節電機能（初期値：使用しない）

節電機能を使用する場合は、「使用する」にチェックしてください。

#### 節電開始時間（初期値：0時0分）

(上記の［節電機能］で、「使用する」にチェックした場合）

節電開始時間を設定してください。
有効時刻：0時0分～23時59分

#### 節電終了時間（初期値：23時59分）

（上記の［節電機能］で、「使用する」にチェックした場合）

節電終了時間を設定してください。
有効時刻：0時0分～23時59分

### お知らせ

- 節電機能動作中は、無線LAN通信はできません。
- 節電機能動作時は、アラームランプ、データ通信ランプ、ひかり電話ランプ、登録ランプ、初期状態ランプ、オプションランプが消灯します。
- 「無線LAN簡単接続機能」実行中、ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、節電開始時間になっても節電モードに切り替わりません。節電モードの設定時間内であれば、終了後に切り替わります。
- ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、節電終了時間になっても通常モードに切り替わりません。通話終了後に切り替わります。
- 節電機能動作開始時は、有線LANのリンク速度が100Mbps固定に変更されるため通信速度が低下したり、通信が切断される場合があります。また、節電機能動作終了時も有線LANのリンク速度が変更されるため、通信が切断される場合があります。
- 節電機能動作中は、パソコンなどからのブラウジングの応答速度が低下したり、リンク速度が低下する場合があります。
- ハイビジョン放送などの高ビットレートの放送サービスをご覧になる場合は、節電機能を使用しないでください。映像や音声が乱れる場合があります。

### ［アップデート設定］

#### ファームウェア更新種別（初期値：自動更新）

バージョンアップお知らせ機能で確認した最新のファームウェアを、いつバージョンアップするかを設定します。

※設定した時間に自動的にバージョンアップを行う［自動更新］とすることをお勧めします。

「自動更新」
  バージョンアップお知らせ機能で最新のファームウェアがあったことを確認後、［自動更新時間］で指定された時間帯に、自動的にバージョンアップを実行します。
「手動更新」
  バージョンアップお知らせ機能で最新のファームウェアがあったことを「Web設定」の画面、「電話機のハンドセットを取りあげた際の音」でお知らせします。バージョンアップは、「Web設定」の画面または電話機から行います。

#### 再起動更新 （初期値：有効）

（上記の「ファームウェア更新種別」で、「手動更新」を選択した場合）

本商品に最新のファームウェアがダウンロードされている状態で、再起動実施時に自動的にファームウェア更新を行う場合は、「有効」を選択してください。

#### ファームウェア更新時の一定量データ通信監視（初期値：有効）

（上記の「ファームウェア更新種別」で、「自動更新」を選択した場合）

自動更新を行う際に、通信量をチェックし、一定量以下の場合のみ再起動を実施させる時は「有効」を選択してください。

### お知らせ

- 本商品に最新のファームウェアがダウンロードされた状態で、本商品を再起動すると、自動的に最新のファームウェアに更新されます。本商品の再起動時に、自動的に最新のファームウェアに更新しないようにする場合は、「手動更新」-「再起動更新」の「無効」を選択してください。
- 本商品を工場出荷状態で起動したときに、最新のファームウェアが提供されている場合は、自動的に最新のファームウェアへ更新されます。最新のファームウェアをダウンロード後、本商品が再起動しますので、しばらくお待ちください。
- 緊急を要するファームウェアが提供された場合は、「アップデート設定」の設定に関わらず、ファームウェア更新が行われることがあります。本商品が再起動しますので、しばらくお待ちください。
- ファームウェアの自動更新が実行されると、ご利用中のインターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスが中断される場合があります。
- お客様のご利用状況によっては、設定された時間内にファームウェアの更新（再起動）が行われない場合があります。

### ［マルチキャスト(無線区間)通信設定］

マルチキャスト通信を無線LAN端末に適した通信にする機能の設定をします。

#### 無線LAN（初期値：有効）

「有効」
  マルチキャストパケットを無線LAN端末に適した通信にする機能を有効にします。
「無効」
  マルチキャストパケットをそのまま送出します。

ページの先頭へ