# ひかり電話の使いかた
はじめに

以下でご案内する各機能や設定をご利用いただくためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。

## 本商品に接続できる機器について

本商品には次の機器を接続することができます。

- アナログ端末 ：電話機など
- IP端末（音声）：ひかり電話に対応した無線IP端末など
- IP端末（通常）：フレッツフォン VP1000など

## アナログ端末を接続するには

本商品にアナログ端末を接続する場合の手順、登録した設定内容を変更する場合の手順について説明します。

※ひかり電話の設定を変更しない場合は、設定の必要はありません。

- アナログ端末を接続する場合（例：内線番号「1」に設定する）
- 内線設定を変更する場合（例：内線番号「1」の設定内容を変更する）
- 内線番号を変更する場合
  - 新しい番号に変更する場合（例：内線番号「1」を内線番号「11」に変更する場合）
  - すでに［内線番号一覧］にある内線番号と同じ番号に変更する場合（例：内線番号「1」を内線番号「5」に変更する場合）

### アナログ端末を接続する場合（例：内線番号「1」に設定する）

本商品にアナログ端末を接続するには次の手順で設定します。

- 「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する

1. ［内線番号一覧］の中から、編集したいアナログ端末（内線番号「1」）の「操作」欄の［編集］をクリックする
2. ［内線設定（アナログ端末）］の編集画面が表示されるので、編集する
   - ［内線設定（アナログ端末）］の説明はこちら
3. ［設定］をクリックする
4. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする
5. ［内線番号一覧］で、使用する内線番号（「1」）の「利用有無」欄のチェックボックスにチェックする
6. ［設定］をクリックする
7. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする

### 内線設定を変更する場合（例：内線番号「1」の設定内容を変更する）

本商品に登録した内線設定は次の手順で変更できます。

- 「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する

1. ［内線番号一覧］の中から、編集したいアナログ端末（内線番号「1」）の「操作」欄の［編集］をクリックする
2. ［内線設定（アナログ端末）］の編集画面が表示されるので、編集する

   ※「内線番号」を変更する場合は、「内線番号を変更する場合」をご覧ください。

3. ［設定］をクリックする
4. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする
5. ［内線番号一覧］で、使用する内線番号（「1」）の「利用有無」欄のチェックボックスにチェックされていることを確認する
6. ［設定］をクリックする
7. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする

### 内線番号を変更する場合

内線番号を変更する場合は、次の点を確認して、該当する手順にしたがって変更してください。

- 新しい番号に変更する場合（例：内線番号「1」を内線番号「11」に変更する場合）
- すでに［内線番号一覧］にある内線番号と同じ番号に変更する場合（例：内線番号「1」を内線番号「5」に変更する場合）

#### 新しい番号に変更する場合
（例：内線番号「1」を内線番号「11」に変更する場合）

- 「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する

1. ［内線番号一覧］の中から、編集したいアナログ端末（内線番号「1」）の「操作」欄の［編集］をクリックする
2. ［内線設定（アナログ端末）］の編集画面が表示されるので、内線番号を（「11」）に変更する
3. ［設定］をクリックする
4. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする
5. ［内線番号一覧］で、使用する内線番号（「11」）が表示され、「利用有無」欄のチェックボックスにチェックされていることを確認する
6. ［設定］をクリックする
7. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする

#### すでに［内線番号一覧］にある内線番号と同じ番号に変更する場合
（例：内線番号「1」を内線番号「5」に変更する場合）

「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する

1. 上記の「新しい番号に変更する場合」の手順にしたがって、すでに［内線番号一覧］に表示されている内線番号を違う番号に変更する（「5」を「55」に変更する）

   ※本商品で変更した内線番号（「5」）をIP端末側の内線番号として使用していた場合は、IP端末の内線番号も同じ番号（「55」）に変更してください。

2. 上記の「新しい番号に変更する場合」の手順にしたがって、変更したい内線番号に設定する（「1」を「5」に変更する）

## IP端末（音声）を接続するには

本商品にIP端末（音声）を接続する場合の手順、登録した設定内容を変更・削除する場合の手順について説明します。

※IP端末（音声）が自動設定をサポートする場合は、自動設定を行うことにより、通話可能となります。
ひかり電話の設定を変更しない場合は、設定の必要はありません。

※本商品にIP端末（音声）を接続するには、ひかり電話に対応した無線IP端末などのIP端末（音声）が必要です。

※本商品に接続したIP端末（音声）のご使用をやめる場合は、割り当てられた内線番号の設定内容を削除してください。

- IP端末（音声）を接続する場合（例：内線番号「3」に設定する）
- 内線設定を変更する場合（例：内線番号「3」の設定内容を変更する）
- 内線番号を変更する場合
  - 新しい番号に変更する場合（例：内線番号「3」を内線番号「33」に変更する場合）
  - すでに［内線番号一覧］にある内線番号と同じ番号に変更する場合（例：内線番号「3」を内線番号「5」に変更する場合）
- 内線設定を削除する場合（例：内線番号「3」の設定内容を削除する）

### IP端末（音声）を接続する場合（例：内線番号「3」に設定する）

本商品にIP端末（音声）を接続するには次の手順で設定します。

- 「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する

1. ［内線番号一覧］の中から、編集したいIP端末（内線番号「3」）の「操作」欄の［編集］をクリックする
2. ［内線設定（IP端末）］の編集画面が表示されるので、編集する

   ※「端末属性」の設定項目で、「音声専用端末」を選択します。

   - ［内線設定（IP端末）］の説明はこちら
3. ［設定］をクリックする
4. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする
5. ［内線番号一覧］で、使用する内線番号（「3」）の「利用有無」欄のチェックボックスにチェックする
6. ［設定］をクリックする
7. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする

### 内線設定を変更する場合（例：内線番号「3」の設定内容を変更する）

本商品に登録した内線設定は次の手順で変更できます。

- 「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する

1. ［内線番号一覧］の中から、編集したいIP端末（内線番号「3」）の「操作」欄の［編集］をクリックする
2. ［内線設定（IP端末）］の編集画面が表示されるので、編集する

   ※「内線番号」を変更する場合は、「内線番号を変更する場合」をご覧ください。

3. ［設定］をクリックする
4. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする
5. ［内線番号一覧］で、変更した内線番号（「3」）の「利用有無」欄のチェックボックスにチェックされていることを確認する
6. ［設定］をクリックする
7. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする

### 内線番号を変更する場合

内線番号を変更する場合は、次の点を確認して、該当する手順にしたがって変更してください。

- 新しい番号に変更する場合（例：内線番号「3」を内線番号「33」に変更する場合）
- すでに［内線番号一覧］にある内線番号と同じ番号に変更する場合（例：内線番号「3」を内線番号「5」に変更する場合）

#### 新しい番号に変更する場合
（例：内線番号「3」を内線番号「33」に変更する場合）

- 「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する

1. ［内線番号一覧］の中から、編集したいIP端末（内線番号「3」）の「操作」欄の［編集］をクリックする
2. ［内線設定（IP端末）］の編集画面が表示されるので、内線番号を（「33」）に変更する
3. ［設定］をクリックする
4. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする
5. ［内線番号一覧］に内線番号（「33」）が表示され、「利用有無」欄のチェックボックスにチェックされていることを確認する
6. ［設定］をクリックする
7. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする

※本商品でIP端末（音声）の内線番号を変更した場合は、IP端末側の内線番号も同じ番号（「33」）に変更してください。

#### すでに［内線番号一覧］にある内線番号と同じ番号に変更する場合
（例：内線番号「3」を内線番号「5」に変更する場合）

- 「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する

1. 上記の「新しい番号に変更する場合」の手順にしたがって、すでに［内線番号一覧］に表示されている内線番号を違う番号に変更する（「5」を「55」に変更する）

   ※本商品で変更した内線番号（「5」）をIP端末（音声）の内線番号として使用していた場合は、IP端末側の内線番号も同じ番号（「55」）に変更してください。

2. 上記の「新しい番号に変更する場合」の手順にしたがって、変更したい内線番号に設定する（「3」を「5」に変更する）

   ※IP端末側の内線番号も同じ番号（「5」）に変更してください。

### 内線設定を削除する場合（例：内線番号「3」の設定内容を削除する）

本商品に登録した内線設定は次の手順で削除できます。

- 「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する

1. ［内線番号一覧］の中から、削除したいIP端末（内線番号「3」）の「操作」欄の［削除］をクリックする
2. 「選択した記録を削除しますか？」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする
3. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする
   端末情報が削除され、内線設定で設定した項目が初期値に戻ります。パスワードは自動生成されます。
   ただし、内線番号は初期値に戻りません。

## IP端末（通常）を接続するには

本商品にIP端末（通常）を接続する場合の手順、登録した設定内容を変更・削除する場合の手順について説明します。

※IP端末（通常）が自動設定をサポートする場合は、自動設定を行うことにより、通話可能となります。
ひかり電話の設定を変更しない場合は、設定の必要はありません。

※本商品にIP端末（通常）を接続するには、フレッツフォン VP1000などのIP端末（通常）が必要です。

※本商品に接続したIP端末（通常）のご使用をやめる場合は、割り当てられた内線番号の設定内容を削除してください。

※IP端末（通常）は、ひかり電話に対応したIP端末などの相手と、映像と音声による通話（テレビ電話）ができます。テレビ電話の機能を使用するためには、テレビ電話のご契約が必要です。

- IP端末（通常）を接続する場合（例：内線番号「3」に設定する）
- 内線設定を変更する場合（例：内線番号「3」の設定内容を変更する）
- 内線番号を変更する場合
  - 新しい番号に変更する場合（例：内線番号「3」を内線番号「33」に変更する場合）
  - すでに［内線番号一覧］にある内線番号と同じ番号に変更する場合（例：内線番号「3」を内線番号「5」に変更する場合）
- 内線設定を削除する場合（例：内線番号「3」の設定内容を削除する）

### IP端末（通常）を接続する場合（例：内線番号「3」に設定する）

本商品にIP端末（通常）を接続するには次の手順で設定します。

- 「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する

1. ［内線番号一覧］の中から、編集したいIP端末（内線番号「3」）の「操作」欄の［編集］をクリックする
2. ［内線設定（IP端末）］の編集画面が表示されるので、編集する

   ※「端末属性」の設定項目で、「通常端末」を選択します。

   - ［内線設定（IP端末）］の説明はこちら
3. ［設定］をクリックする
4. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする
5. ［内線番号一覧］で、使用する内線番号（「3」）の「利用有無」欄のチェックボックスにチェックする
6. ［設定］をクリックする
7. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする

本商品への設定が終了したら、IP端末(通常)の設定を行ってください。
本商品とIP端末（通常）を設定後、本商品にIP端末（通常）を接続します。

### 内線設定を変更する場合（例：内線番号「3」の設定内容を変更する）

本商品に登録した内線設定は次の手順で変更できます。

- 「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する

1. ［内線番号一覧］の中から、編集したいIP端末（内線番号「3」）の「操作」欄の［編集］をクリックする
2. ［内線設定（IP端末）］の編集画面が表示されるので、編集する

   ※「内線番号」を変更する場合は、「内線番号を変更する場合」をご覧ください。

3. ［設定］をクリックする
4. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする
5. ［内線番号一覧］で、変更した内線番号（「3」）の「利用有無」欄のチェックボックスにチェックされていることを確認する
6. ［設定］をクリックする
7. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする

### 内線番号を変更する場合

内線番号を変更する場合は、次の点を確認して、該当する手順にしたがって変更してください。

- 新しい番号に変更する場合（例：内線番号「3」を内線番号「33」に変更する場合）
- すでに［内線番号一覧］にある内線番号と同じ番号に変更する場合（例：内線番号「3」を内線番号「5」に変更する場合）

#### 新しい番号に変更する場合
（例：内線番号「3」を内線番号「33」に変更する場合）

- 「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する

1. ［内線番号一覧］の中から、編集したいIP端末（内線番号「3」）の「操作」欄の［編集］をクリックする
2. ［内線設定（IP端末）］の編集画面が表示されるので、内線番号を（「33」）に変更する
3. ［設定］をクリックする
4. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする
5. ［内線番号一覧］に内線番号（「33」）が表示され、「利用有無」欄のチェックボックスにチェックされていることを確認する
6. ［設定］をクリックする
7. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする

※本商品でIP端末(通常）の内線番号を変更した場合は、IP端末側の内線番号も同じ番号（「33」）に変更してください。

#### すでに［内線番号一覧］にある内線番号と同じ番号に変更する場合
（例：内線番号「3」を内線番号「5」に変更する場合）

- 「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する

1. 上記の「新しい番号に変更する場合」の手順にしたがって、すでに［内線番号一覧］に表示されている内線番号を違う番号に変更する（「5」を「55」に変更する）

   ※本商品で変更した内線番号（「5」）をIP端末側の内線番号として使用していた場合は、IP端末（通常）の内線番号も同じ番号（「55」）に変更してください。

2. 上記の「新しい番号に変更する場合」の手順にしたがって、変更したい内線番号に設定する（「3」を「5」に変更する）

   ※IP端末側の内線番号も同じ番号（「5」）に変更してください。

### 内線設定を削除する場合（例：内線番号「3」の設定内容を削除する）

本商品に登録した内線設定は次の手順で削除できます。

- 「電話設定」-「内線設定」で下記のように設定する

1. ［内線番号一覧］の中から、削除したいIP端末（内線番号「3」）の「操作」欄の［削除］をクリックする
2. 「選択した記録を削除しますか？」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする
3. 「正常に処理が完了しました。」というダイアログボックスが表示されたら、［OK］をクリックする
   端末情報が削除され、内線設定で設定した項目が初期値に戻ります。パスワードは自動生成されます。
   ただし、内線番号は初期値に戻りません。

ページの先頭へ