# 詳細設定
静的NAT設定

静的NAT設定では、パケット中継時にポート番号の変換を行わない場合に設定します。ここで登録したIPアドレスを持つパケットについては、IPアドレスの変換のみが行われます。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［ワンタッチ設定］

#### Webサーバ設定（初期値：公開しない）

LAN側に設置したWebサーバに外部からアクセスできるようにします。
Webサーバとして動作させる場合は、「Webサーバを外部に公開する」にチェックを入れ、Webサーバとして動作させる端末のIPアドレスを入力します。

#### FTPサーバ設定（初期値：公開しない）

LAN側に設置したFTPサーバに外部からアクセスできるようにします。
FTPサーバとして動作させる場合は、「FTPサーバを外部に公開する」にチェックを入れ、FTPサーバとして動作させる端末のIPアドレスを入力します。

#### 簡易DMZ機能（初期値：中継しない）

LAN側に設置した1台のIP端末に外部からのすべてのパケットを中継するようにします。
1台のIP端末で外部からのすべてのパケットを中継させる場合は、「外部からのパケットをすべて特定ホストに中継する（簡易DMZ）」にチェックを入れ、特定ホストのIPアドレスを入力します。

### お知らせ

- 本商品のNATに関連したメニュー間で設定内容が競合した場合は、［静的IPマスカレード設定］ ＞ ［静的NAT設定］ ＞ ［ワンタッチ設定］ の順に優先して処理されます。
- 簡易DMZを設定した場合、外部からのパケットをすべて中継するため、NAT機能によるセキュリティの効果がなくなります。外部からの不正アクセスには十分ご注意ください。

### ［静的NATエントリ］

#### ［静的NATエントリ］で使用するものを有効にする場合

1. 有効にするエントリの［有効/無効］のチェックボックスをチェックする
2. ［設定］をクリックする

#### ［静的NATエントリ］で使用しないものを無効にする場合

1. 無効にするエントリの［有効/無効］のチェックボックスのチェックを外す
2. ［設定］をクリックする

#### ［静的NATエントリ］を編集する場合

1. 編集したいエントリの「操作」欄の［編集］をクリックする
2. 「エントリ編集」の画面で編集する
3. ［設定］をクリックする

#### ［静的NATエントリ］を削除する場合

1. 削除したいエントリの「操作」欄の［削除］をクリックする

### ［静的NATエントリ編集］

#### WAN側アドレス入力方法（初期値：接続先指定）

WAN側IPアドレスの入力方法を選択します。
「接続先指定」、「WAN側IPアドレス指定」から選択します。

#### 接続先（初期値：メインセッション）

（上記の「WAN側アドレス入力方法」で、「接続先」を選択した場合）

接続先を選択します。
「メインセッション」、「セッション2～5」から選択します。

#### WAN側IPアドレス（初期値：なし）

（上記の「WAN側アドレス入力方法」で、「WAN側IPアドレス指定」を選択した場合）

WAN側のIPアドレスを指定します。

#### 宛先アドレス（初期値：なし）

LAN側端末のIPアドレスを指定します。
WAN側に公開したいアプリケーションが実行されている端末を指定します。

ページの先頭へ