# 電話機で設定する
電話機から無線LANを設定するには

電話機から無線LANの次の設定を変更することができます。
なお、本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

- 無線ネットワーク名（SSID-1/SSID-2）と暗号化設定の初期化
- 無線ネットワーク名（SSID-1/SSID-2）の隠蔽（ANY接続拒否）
- 無線LAN動作モード

※2.4GHz帯の「SSID-1」「SSID-2」のみ設定することができます。5GHz帯の「SSID-3」は電話機から設定することはできませんので、「Web設定」で設定を行ってください。

- 電話機の操作により、「無線ネットワーク名（SSID）」、「暗号化方式」、「事前共有キー（PSK）」は工場初期出荷状態の値に上書きされます。

  →すでに接続されている無線LAN機器がある場合、本商品と同じ設定に変更する必要がありますのでご注意ください。

## 設定手順

1. ハンドセットを取りあげる
2. 電話機のダイヤルボタンを押す

   #### 無線LAN設定

   機能 | 設定内容 | 操作
   --- | --- | ---
   無線ネットワーク名（SSID）と暗号化設定（※1） | SSID-1の無線ネットワーク名（SSID）と暗号化設定を工場初期出荷状態にする |
   SSID-2の無線ネットワーク名（SSID）と暗号化設定を工場初期出荷状態にする |
   無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY 接続拒否）（※2） | SSID-1/2の設定を隠蔽（ANY接続拒否）にする |
   SSID-1/2の設定を隠蔽（ANY接続拒否）にしない |
   無線LAN 動作モード（※3） | SSID-1/2の設定をIEEE802.11b/g/n互換にする |
   SSID-1/2の設定をIEEE802.11b/g互換にする |

   ※1 無線ネットワーク名（SSID）と暗号化の設定内容については、「電話機から工場初期出荷状態に設定する場合の無線ネットワーク名（SSID）と暗号化の設定内容」を参照してください。

   ※2 初期値は、無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）をしないになっています。

   ※3 無線LAN 動作モードの初期値は、IEEE802.11b/g/n 互換です。

   「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れ、すべての設定値が反映されます。

3. ハンドセットを置く

## 電話機から工場初期出荷状態に設定する場合の無線ネットワーク名（SSID）と暗号化の設定内容

電話機から設定した場合、設定される無線ネットワーク名（SSID）、暗号化方式、事前共有キー（PSK）の設定内容は次のとおりです。

#### 1) SSID-1の初期化状態

無線ネットワーク名（SSID） | rx601m-xxxxxx-1 （xxxxxxは本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁）
無線の暗号化方式 | WPA2-PSK（AES）
事前共有キー（PSK） | ○○○○○○○○○○○○○ （○○○○○○○○○○○○○は、ランダムに生成した本商品固有の13桁の半角英数字）

#### 2) SSID-2の初期化状態

無線ネットワーク名（SSID） | rx601m-xxxxxx-2 （xxxxxxは本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁）
無線の暗号化方式 | WPA2-PSK（AES）
事前共有キー（PSK） | ○○○○○○○○○○○○○ （○○○○○○○○○○○○○は、ランダムに生成した本商品固有の13 桁の半角英数字）

本商品の工場初期出荷状態時の無線ネットワーク名（SSID）、事前共有キー（PSK）は本商品側面に記載されています。事前共有キー（PSK）は本商品のラベルに「暗号化キー」と記載しています。

※イラストとデザインが異なる場合があります。

### お知らせ

- 電話機から設定する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。（「PB」にできない電話機からは、設定できません。）電話機の電話回線ダイヤル種別の設定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。
- 設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
- 1台の電話機で設定中に2台目の電話機から設定することはできません。
- 間違った番号をダイヤルすると「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。いったんハンドセットを置いて、初めから設定をやり直してください。
- 本商品のファームウェアの更新中や、本商品の再起動を行っている場合、他の設定を実行中は、本商品の設定が行えません。
- 電話機からの設定を行うと、ひかり電話の通話や内線通話、着信音（着信中のナンバー・ディスプレイ表示など）、通信が途切れる場合があります。
- ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定がご利用になれません。

ページの先頭へ