DHCPv4サーバ
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サーバとは、LAN上のパソコンなどが起動すると、その都度、IPアドレスなどのネットワーク利用に必要な設定情報を、本商品から各パソコンなどに自動的に割り当てる機能です。 これにより、各パソコンなどでネットワークの詳細な設定を行わなくても、LANやインターネットなどに接続できます。 本機能は電話専用LANポート(LAN1)ではご利用になれません。
設定方法
■ 「Web設定」
「ルータ設定」-「DHCPv4サーバ設定」で設定する
- ＜お願い＞ LAN側に別のDHCPサーバがある場合やDHCPを使用しない場合には、「DHCPv4サーバ設定」で「DHCPv4サーバ機能」の「使用する」のチェックを外し、パソコンのIPv4ネットワークの設定で下記の設定をする必要があります。
  Windows(R) 10の場合
  ・ | 「次のIPアドレスを使う」にチェックが入っている。
  ・ | IPアドレス | ： | パソコン側のIPアドレスを任意で入力する。
  ・ | サブネットマスク | ： | 255.255.255.0
  ・ | デフォルトゲートウェイ | ： | 本商品のIPアドレスを指定する。
  ・ | 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」にチェックし、「優先DNSサーバー」に本商品のIPアドレスを指定する。
  macOSの場合
  ・ | IPアドレス | ： | パソコン側のIPアドレスを任意で入力する。
  ・ | サブネットマスク | ： | 255.255.255.0
  ・ | ルータ | ： | 本商品のIPアドレスを指定する。
「DHCPv4サーバ設定」で［IPアドレス/マスク長］の設定値を変更した場合は、それらの設定値に合わせて［DHCPv4サーバ］、「DHCP固定IPアドレス設定」およびパソコンのIPv4ネットワークの設定を変更してください。正しく設定しないと各パソコンが本商品と通信できなくなります。
＜お知らせ＞ DHCP固定IPアドレス設定 DHCPv4サーバ機能で各パソコンなどに配布するIPアドレスを、特定のMACアドレスには特定のIPアドレスを配布することが可能です。 固定割り当てのパターンを最大50件設定できます。 IPアドレスは、「DHCPv4サーバ設定」の［DHCPv4サーバ］で設定した割り当て範囲から指定する必要があります。
↑ページのトップへ