メンテナンス−PINGテスト
本商品のWAN側/LAN側のIPv4アドレス/IPv6アドレスのPINGテストを行います。 アダプタモードで起動しています。本機能は電話専用LANポート(LAN1)ではご利用になれない場合があります。
※ | 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［PINGテスト］
| 宛先IPアドレス
| PINGテストの対象となる宛先IPアドレスを入力します。
入力例
・ | IPv4アドレスの場合：「xxx.xxx.xxx.xxx」
・ | IPv6アドレスの場合：「xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx」（IPv6アドレスは省略で入力可）
1. | PINGテストの対象となる宛先IPアドレスを入力する
2. | 入力したIPアドレスがIPv6アドレスの場合、「IPv6で実施」をチェックする
3. | [実行]をクリックする 数秒後に画面が切り替わり、PINGテスト結果が表示されます。
＜お知らせ＞ テスト結果に「0% packet loss」という表示があれば、正常に通信できています。
↑ページのトップへ