メンテナンス−機器設定用パスワードの変更
機器設定用パスワードを変更できます。
設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が保存されます。
※ | 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［機器設定用パスワードの変更］
1. | それぞれのパスワードを入力する パスワードに使用できる文字は、0〜9、a〜z、A〜Z、 （スペース）、!、$、%、&、’、(、)、*、+、-（ハイフン）、.（ピリオド）、/、:（コロン）、<、>、?、[、]、^、_（アンダースコア）、`（バッククオート）、{、|（パイプライン）、}、~（チルダ）です。英字と数字を混合し、半角8文字以上32文字以内で設定してください。何も入力しないもしくはスペースのみのパスワードは設定できません。
| パスワード
| 新しい機器設定用パスワードを入力します。
| パスワードの確認入力
| 確認のために新しい機器設定用パスワードを再入力します。
2. | [設定]をクリックする
＜お知らせ＞ 機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録してください。 機器設定用パスワードはお客様にて厳重に管理してください。 機器設定用パスワードを忘れた場合は、本商品を初期化してください。 このときすべての値が工場出荷状態に戻ります。
↑ページのトップへ