ルータ設定−SPI設定
SPIの設定をします。 設定値を入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。 アダプタモードで起動しています。本機能は電話専用LANポート(LAN1)ではご利用になれません。
※ | 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［SPI設定］
ステートフル パケット インスペクション機能を使用する際のIPアドレス/ポート番号の動的変換テーブルの有効保持時間（秒）を設定します。
| TCPタイムアウト(秒)（初期値：3600）
| TCPタイムアウトの時間を半角数字で入力します。入力できる値は1〜7200秒です。
| UDPタイムアウト(秒)（初期値：180）
| UDPタイムアウトの時間を半角数字で入力します。入力できる値は1〜7200秒です。
| ICMPタイムアウト(秒)（初期値：60）
| ICMPタイムアウトの時間を半角数字で入力します。入力できる値は1〜7200秒です。
＜お知らせ＞ TCPタイムアウト、UDPタイムアウトの設定が短い場合、通信できなくなることがあります。
↑ページのトップへ