IEEE802.11b 無線LAN
本商品は、IEEE802.11bに準拠した無線LAN通信がご利用になれます。
※ | 本商品の「無線LAN動作モード」は、初期値が「IEEE802.11ax/b/g/n互換」に設定されています。 本商品の「無線LAN動作モード」は、切り替えでのご利用となります。
※ | 本商品の「無線LAN動作モード」を切り替えると、それまでの無線LAN動作モードで接続していた無線LAN端末から接続できなくなることがあります。
＜ポイント＞ 本商品に接続できる無線LAN端末の数は、本商品のLANポートに接続されているパソコンなどとあわせて32台までです。10台以下でのご利用を推奨します。なお、無線LAN端末を含めた本商品に接続可能な端末台数は、「アダプタモード」の「ご利用時の注意事項」を参照してください。
＜お知らせ＞ IEEE802.11bは、無線LANの規格です。データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。
↑ページのトップへ