暗号化
暗号化方式には、下記の2つがあります。 ● WEP ● WPA/WPA2/WPA3
■ WEP(Wired Equivalent Privacy)
WEPとは、ユーザが指定した任意の文字列（WEPキー）を本商品と無線LAN端末に登録することによって、WEPキーが一致した場合のみ通信できるようになる機能です。 本商品と無線LAN端末との間で送受信される無線通信データを暗号化して保護しますので、第三者からの傍受や盗聴から守ります。
[128bitWEP] |  | ＞ |  | [64bitWEP] | の順で強い暗号がかかります。
強 | ← | ［暗号化強度］ | → | 弱 |
- ＜お知らせ＞ 同一無線ネットワークにおいて、64bitWEPと128bitWEPの混在はできません。 暗号化強度40bitは64bitWEP、暗号化強度104bitは128bitWEPのことです。 WEP機能は、完全に傍受や盗聴から守ることを保証するものではありません。 セキュリティを向上させる機能の一つであるということをご理解いただき、ご使用ください。 WEPに設定すると無線通信のスループットが遅くなります。 本商品と接続されている無線LAN端末の間で暗号化を行うときは、下記の設定を同じにしてください。
  | ・「使用するWEPキー(キーインデックス)」
  | ・「WEPキー」（入力方法/文字列）
WEPキーは、「使用するWEPキー(キーインデックス)」で指定されたWEPキーが1つだけ使用されます。
■ WPA(Wi-Fi Protected Access)/WPA2(Wi-Fi Protected Access2)/WPA3(Wi-Fi Protected Access3)
WPA/WPA2/WPA3は、Wi-Fi Allianceの暗号化プロトコルです。 WPA/WPA2で使われるTKIP(Temporal Key Integrity Protocol)は、その暗号化キーを一定時間ごとに自動的に変更します。 WPA3はWPA2の後継となるセキュリティ機能を向上した暗号化プロトコルです。 WPA/WPA2/WPA3で使われるAES(Advanced Encryption Standard)は、米国商務省標準技術局(NIST)が選定した次世代の暗号化方式です。TKIPよりさらに強固な暗号化を行うことができます。 WPA-PSK(Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key)/WPA2-PSK(Wi-Fi Protected Access2 Pre-Shared Key)は、WPA/WPA2のセキュリティ設定の一つです。 WPA3-SAE(Wi-Fi Protected Access3 Simultaneous Authentication of Equals)は、WPA3のセキュリティ設定です。 Simultaneous Authentication of Equalsを使って、パスワードをそのまま認証に使わずに通信の都度、演算を行い、高度な鍵を双方で同時に生成し、その一致を確認します。 また、キーは認証するたびに演算、生成されるので、キーが漏洩しても通信内容を盗み見ることが可能なのはそのときの通信だけに限られます。
[AES] 強 | ＞ ← | [TKIP] ［暗号化強度］ | ＞ → | [WEP] 弱 | の順で強い暗号がかかります。
※ | 認証方式の強度
| [WPA3] | ＞ | [WPA2] | ＞ | [WPA]
| 強 | ←−−−−→ | 弱
＜お知らせ＞ 本商品と接続されている無線LAN端末の間で暗号化を行うときは、「事前共有キー(PSK)」を同じ値に設定してください。 IEEE802.11ax、IEEE802.11acおよびIEEE802.11nで通信を行うためには、無線LAN端末の無線の暗号化を「WPA2-PSK(AES)」もしくは「WPA3-SAE(AES)」、「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」、「暗号化なし」に設定する必要があります。 ただし、セキュリティ上「暗号化なし」でのご使用は推奨しません。 WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)設定時は、無線LAN管理フレームの一部を暗号化して通信する機能を有効としています。 無線LAN端末（パソコン・ゲーム機など）との接続が不安定な場合は、WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)、WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)に設定すると改善される場合があります。
設定方法
暗号化は、暗号化を行う本商品と無線LAN端末のそれぞれに設定する必要があります。
(1)本商品を設定する
■ 「Web設定」
「無線LAN設定」-「IEEE802.11ax/ac/n/a設定(5GHz)」または「IEEE802.11ax/b/g/n設定(2.4GHz)」の［SSID設定］で設定する
(2)無線LAN端末を設定する
詳細は、無線LAN端末の取扱説明書などを参照してください。
＜お知らせ＞ 暗号化は、必ず本商品と、本商品に接続する無線LAN端末で同じ設定にしてください。本商品と無線LAN端末の暗号化の設定が一致しない場合は無線LAN通信できません。
↑ページのトップへ