情報−機器情報
現在のファームウェアバージョン、ファームウェア更新種別、データ通信種別、起動モード種別を表示します。
※ | 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［現在のバージョン］
| 現在のファームウェアバージョン
| 現在のファームウェアバージョンを表示します。
［アップデート設定］
| ファームウェア更新種別
| ファームウェア更新種別を表示します。 自動更新【一定量データ通信監視なし】【電話専用LANポート(LAN1)通信監視なし】 新しいファームウェアがある場合、データ通信監視と電話専用LANポート(LAN1)通信監視を行わず、データ通信中でもファームウェア更新を行います。 自動更新【一定量データ通信監視なし】【電話専用LANポート(LAN1)通信監視あり】 新しいファームウェアがある場合、データ通信中でもファームウェア更新を行います。ただし、電話専用LANポート(LAN1)で一定量以上の通信を行っているときは、「ファームウェア更新」で「自動更新」を選択していても、ファームウェア更新を行いません。 自動更新【一定量データ通信監視あり】【電話専用LANポート(LAN1)通信監視なし】 新しいファームウェアがある場合、電話専用LANポート(LAN1)がデータ通信中でもファームウェア更新を行います。ただし、データ通信で一定量以上の通信を行っているときは、「ファームウェア更新」で「自動更新」を選択していても、ファームウェア更新を行いません。 自動更新【一定量データ通信監視あり】【電話専用LANポート(LAN1)通信監視あり】 データ通信監視と電話専用LANポート(LAN1)通信監視を行い、一定量以上の通信を行っている場合は、「ファームウェア更新」で「自動更新」を選択していても、ファームウェア更新を行いません。 手動更新 「ファームウェア更新」画面から「ファームウェア更新」ボタンのクリック操作のみでバージョンアップします。
［データ通信］
| データ通信種別
| インターネット接続を行う種別を表示します。 無効 IPv4インターネット接続ができません。 MAP-E/DS-Lite IPv4 over IPv6にてインターネット接続を行います。 PPPoE PPPoEにてインターネット接続を行います。
［起動モード］
| 起動モード種別
| 起動モード種別を表示します。 アダプタモード アダプタモードで起動しています。
↑ページのトップへ