無線LAN簡単接続機能
本商品とパソコンなどの無線LAN端末との無線LAN設定をパソコン、「WPSボタン」から行うことができる機能です。
設定方法
本機能で本商品と端末を無線LAN接続するには、以下の設定方法があります。
■ 「Web設定」で設定する
無線LAN簡単接続(プッシュボタン)で設定する
1. | パソコンを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレス欄に「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力後、パソコンのEnterキーを押します。
3. | 「ユーザー名」に「user」を、「パスワード」に機器設定用パスワードを入力し[サインイン]をクリックする 「ユーザー名」は、半角小文字で入力してください。
4. | 「無線LAN設定」-「無線LAN簡単接続機能」をクリックする
5. | 無線LAN接続を行う端末の無線LAN簡単接続機能(WPS)を起動する 起動方法は、無線LAN端末の取扱説明書などを参照してください。
6. | [無線LAN簡単接続(プッシュボタン)(2.4GHz)]または[無線LAN簡単接続(プッシュボタン)(5GHz)]をクリックする
7. | 無線LAN端末の検索を延長する場合は[設定時間 (WalkTime) 延長]をクリックする 無線LAN端末の検索が一定時間延長されます。 [設定時間 (WalkTime) 延長]は間隔をあけてクリックしてください。
8. | 「無線LAN端末の登録が完了しました。」と表示されることを確認する
PIN方式で設定する
「無線LAN設定」-「無線LAN簡単接続機能」を参照してください。
■ 「WPSボタン」で設定する
1. | 無線LAN接続を行う端末の無線LAN簡単接続機能(WPS)を起動する 起動方法は、無線LAN端末の取扱説明書などを参照してください。
2. | 本商品背面の「WPSボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが橙点滅したら放す 設定中にアラームランプが10秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。＜お知らせ＞を参照してください。
3. | 本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する 「無線LAN簡単接続機能」での無線LAN設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。
＜お知らせ＞ 本機能で無線LANの設定が可能ですが、接続を保証するものではありません。 本商品のMACアドレスフィルタリング機能の、すべてのエントリが登録済みになっていると「無線LAN簡単接続機能」の設定ができません。「Web設定」の「無線LAN設定」-「MACアドレスフィルタリング」で確認してください。 本商品と無線LAN端末で使用可能な暗号化方式や暗号化強度が一致していないと「無線LAN簡単接続機能」の設定ができません。無線LAN端末の取扱説明書などで使用可能な暗号化方式や暗号化強度を確認し、本商品に設定してください。 登録ランプが緑点灯していない場合は、「無線LAN簡単接続機能」の設定ができません。本商品に付属の取扱説明書でランプ状態を確認してください。 設定中の「無線LAN簡単接続機能」が完了していない場合は、「無線LAN簡単接続機能」の設定ができません。登録ランプが緑点灯してから設定を行ってください。 2台以上のパソコンで「無線LAN簡単接続機能」を起動している場合は、設定に失敗します。1台ずつ設定を行ってください。 「無線LAN簡単接続機能」を使用して、Windows(R) 10搭載の無線LAN内蔵パソコンと本商品を接続する場合、本商品の「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)」で「する」のチェックを外す、またはパソコンで、［ネットワークが名前 (SSID) をブロードキャストしていない場合でも接続する］の設定をする必要があります。 無線LAN簡単接続機能実行中に「Web設定」や「WPSボタン」からの設定を行うと、「Web設定」画面が正常に表示されない場合があります。 本商品の設定中は「無線LAN簡単接続機能」での設定は行えません。他の設定が終了してから行ってください。
↑ページのトップへ