無線LAN設定−MACアドレスフィルタリング
本商品に、無線のMACアドレスフィルタリングの設定をします。 本商品では、［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］のパターンを最大32個設定できます。
設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。 設定変更を行うと、通信が切断されることがあります。
＜お知らせ＞ MACアドレスは12桁の16進数で表現されます。 MACアドレスフィルタリングのエントリテーブル数は32個です。SSID-1、SSID-2、SSID-3で共通のものを使用します。 「MACアドレスフィルタリング」を使用するためには、「無線LAN設定」-「IEEE802.11ax/ac/n/a設定(5GHz)」または「IEEE802.11ax/b/g/n設定(2.4GHz)」の［SSID設定］で「MACアドレスフィルタリング」が「使用する」に設定されていることが必要です。 不特定の無線LAN端末から本商品への接続を防ぐためには、「MACアドレスフィルタリング」を使用してください。 本商品のMACアドレスフィルタリングが「使用する」に設定されていると、本商品のPINコードを無線LAN端末に入力する場合、無線LAN端末のMACアドレスを登録していないと設定に失敗します。 無線LAN端末を増設する場合は、増設する無線LAN端末のMACアドレスを［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］に追加してください。 MACアドレスの表示場所については、ご使用の無線LAN端末の取扱説明書などを参照してください。
■ MACアドレスフィルタリング
※ | 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
※ | 画面の[1〜16][17〜32]をクリックすると［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］の[1〜16][17〜32]を切り替えて表示します。
［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］
＜［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］を編集する場合＞
| ［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］の中から編集したいエントリ番号の[編集]をクリックする 「MACアドレスフィルタリング エントリ編集」の画面が表示されます。
＜［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］を削除する場合＞
| ［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］の中から削除したいエントリ番号の[削除]をクリックする
※ | [削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。
■ MACアドレスフィルタリング エントリ編集
［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレス編集］
本商品では、接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスを設定できます。
※ | 複数の［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］を編集する場合には、下記1〜2のあと[戻る]をクリックし、［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］で編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、続けて設定します。
1. | 下記を参考にして選択・入力する
| 入力方法
| 「ニックネームで選択」 「MACアドレスで選択」 「MACアドレス指定」
| ニックネーム
| 「入力方法」で「ニックネームで選択」を選択した場合
| 「無線LAN設定」-「無線LAN端末設定」で設定したニックネームから選択できます。
※ | 「無線LAN端末設定」にて端末にニックネームが登録されている場合に表示されます。
| MACアドレス
| 「入力方法」で「MACアドレスで選択」を選択した場合 「MACアドレス」のプルダウンメニューから選択します。
※ | 無線端末が接続されている場合に表示されます。
| 「入力方法」で「MACアドレス指定」を選択した場合 MACアドレスを入力します。 MACアドレスは、半角の0〜9、a〜f、A〜F、:（コロン）が使用できます。
※ | MACアドレスは、2文字ずつコロンで区切って入力してください。
例） | MACアドレスが"xx-xx-xx-xx-xx-xx"の場合は、「xx:xx:xx:xx:xx:xx」と入力します。
※ | 重複したMACアドレスは登録できません。
2. | [設定]をクリックする
↑ページのトップへ