ルータ設定−DNS設定
DNS の設定をします。 本商品では、［ローカルドメイン問合せテーブル］のパターンを最大100個設定できます。 設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。 アダプタモードで起動しています。本機能は電話専用LANポート(LAN1)ではご利用になれません。
※ | 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
※ | 画面の[1〜16][17〜32][33〜48][49〜64][65〜80][81〜96][97〜100]をクリックすると［ローカルドメイン問合せテーブル］の[1〜16][17〜32][33〜48][49〜64][65〜80][81〜96][97〜100]を切り替えて表示します。
［DNS Proxy設定］
| DNS Proxyタイムアウト(秒)（初期値：10）
| DNS Proxyタイムアウト(秒)を入力します。入力できる値は半角数字で、1〜10秒です。
| AAAA送信抑制エラー応答機能（初期値：使用しない） |
| IPv4 PPPoE側へのAAAA問い合わせが発生した場合に、proxyせずに送信元端末に空の応答を返答する機能です。 本機能を使用する場合はチェックします。
| IPv6 IPoE通信優先機能（初期値：自動設定） |
| LAN側端末から受信したDNSクエリの優先転送先を選択します。
| 「自動設定」 本商品に割り当てられたIPv6アドレスにより、インターネット接続(IPv6 IPoE)の状態を自動判別し、転送先を決定します。 「優先する」 IPv6 IPoE側に優先して転送します。インターネット接続(IPv6 IPoE)をご利用の場合、選択してください。 「優先しない」 IPv4 PPPoE側または、IPv6 PPPoE側に優先して転送します。インターネット接続（IPv4 PPPoEまたはIPv6 PPPoE）をご利用の場合、選択してください。
［ローカルドメイン問合せテーブル］
＜［ローカルドメイン問合せテーブル］を編集する場合＞
| ［ローカルドメイン問合せテーブル］の中から編集したいエントリ番号の[編集]をクリックする 「DNS設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
＜［ローカルドメイン問合せテーブル］を有効にする場合＞
| 有効にしたいエントリ番号の「有効/無効」をチェックする チェックをしたあと、[設定]をクリックすると、登録済みのエントリを有効にできます。
※ | 「有効/無効」はエントリ編集後に選択できるようになります。
＜［ローカルドメイン問合せテーブル］を削除する場合＞
| ［ローカルドメイン問合せテーブル］の中から削除したいエントリ番号の[削除]をクリックする
［ローカルドメイン問合せテーブルエントリ編集］
ローカルドメイン問合せテーブルエントリを編集します。
※ | 複数のローカルドメイン問合せテーブルエントリを編集する場合には、下記1〜2のあと[戻る]をクリックし、［ローカルドメイン問合せテーブル］で編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、続けて設定します。
1. | エントリに設定内容を入力する
| ドメイン名
| ドメイン名を設定します。 半角の英数字、「.（ドット）」、「-」で63文字まで
※ | 先頭、末尾、「.（ドット）」の前後には「-」は設定できません。
※ | 先頭、「.（ドット）」の前後には「.（ドット）」は設定できません。
※ | NTT東日本のエリアでは「.（ドット）」のみの設定は許容されます。この場合は、すべてのドメイン名と同じ扱いになります。
※ | NTT西日本のエリアでは「.（ドット）」のみの設定はできません。
※ | 他のエントリに登録済みのドメイン名は設定できません。
| プライマリDNSサーバアドレス
| 「ドメイン名」に設定したドメインを問い合わせるプライマリDNSサーバのアドレスを、IPv6アドレスで設定します。 設定できる範囲は、0:0:0:0:0:0:0:1〜FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFFです。半角の0〜9、a〜f、A〜F、「:（コロン）」が使用できます。
※ | あるセクションが「0」で始まる場合はその「0」を省略可能です。
※ | 「0」が4桁連続する場合は「::」で省略可能です。「::」は一箇所のみ使用可能です。
| セカンダリDNSサーバアドレス
| 「ドメイン名」に設定したドメインを問い合わせるセカンダリDNSサーバのアドレスを、IPv6アドレスで設定します。 設定できる範囲は、0:0:0:0:0:0:0:1〜FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFFです。半角の0〜9、a〜f、A〜F、「:（コロン）」が使用できます。
※ | あるセクションが「0」で始まる場合はその「0」を省略可能です。
※ | 「0」が4桁連続する場合は「::」で省略可能です。「::」は一箇所のみ使用可能です。
2. | [設定]をクリックする
↑ページのトップへ