ご利用時の注意事項
■ アダプタモードご利用時の注意事項
電話機1、電話機2ポートを使用したひかり電話はご利用になれません。 電話専用LANポート(LAN1)はLAN2〜LAN4ポートおよび無線LANとは独立しておりますので、相互の通信は行えません。 電話専用LANポート(LAN1)からPPPoE接続はご利用いただけません。LAN2〜LAN4ポートをご利用ください。
■ アダプタモードをご利用の場合における電話機能に関する注意事項
本商品のアダプタモードでひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話オフィスタイプ、オフィスA（エース）サービス契約が必要です。 電話専用LANポート(LAN1)に、特定のひかり電話オフィスタイプ、オフィスA（エース）対応機器を接続してください。本商品の電話機ポートに電話機は接続しないでください。接続可能な機器については、当社ホームページをご確認ください。 電話専用LANポート(LAN1)に、接続した特定のひかり電話オフィスタイプ、オフィスA（エース）対応機器でマルチキャストは利用できません。 電話機から本商品の設定はできません。 アダプタモードでひかり電話を使用中に本商品のファームウェアの更新が行われる場合があります。 お客様のご利用環境によっては、アダプタモードでのひかり電話の通話が安定しない可能性があります。 アダプタモードでひかり電話を使用中に本商品の電源が切れた場合、通話が切断されます。また、本商品の再起動中、バージョンアップ中は通話ができません。
■ その他の注意事項
- ご利用可能な端末台数は、
  ・ | 電話専用LANポート(LAN1)に接続した特定のひかり電話オフィスタイプ、オフィスA（エース）対応機器
  ・ | LAN2〜LAN4ポートに接続した有線接続端末（パソコンなど）
  ・ | 無線接続端末（スマートフォンなど）
  をあわせて最大32台です。 ご利用環境（端末機器の仕様など）や回線の混雑状況などによっては快適にご利用いただけない場合がありますので、10台以下でのご利用を推奨します。
IPv4とIPv6の通信において、同時に確立するセッション数は10,000以下となるようにご利用ください。
↑ページのトップへ