詳細設定−VPNサーバ設定
本画面は、ご契約により表示されない場合があります。 本画面は、本商品を起動してから表示されるまでに時間がかかります。画面が表示されない場合は、しばらく待ってから開き直してください。
VPNサーバの設定をします。
設定変更は[設定]をクリックすると即時に有効となり設定内容が保存されます。[設定]をクリックしたあと、本商品にアクセスできなくなる場合があります。その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定を合わせたあと、Webブラウザを開き直してください。 設定変更を行うと、通信が切断されることがあります。
※ | 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［VPNサーバ機能］
| VPNサーバ機能の起動（初期値：無効）
| VPNサーバ機能の起動を有効にする場合にチェックします。
| 利用する接続先（初期値：メインセッション）
| 利用する接続先を選択します。 「メインセッション」 「セッション2」 「セッション3」 「セッション4」 「セッション5」
＜お知らせ＞ 「メインセッション」/「セッション2」〜「セッション5」は、「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の「メインセッション」/「セッション2」〜「セッション5」に該当します。
| 事前共有鍵（初期値：ランダムに生成した20桁の半角英数字）
| [表示]をクリックすると、事前共有鍵を表示します。 [更新]をクリックすると、事前共有鍵を更新できます。
＜ご注意＞ 事前共有鍵を変更した場合は、通信端末機器側の設定も変更する必要があります。
［VPNアカウント機能］
VPNアカウントの設定をします。 本商品では、VPNアカウントを最大20個設定できます。
| 接続名（初期値：VPN設定1〜VPN設定20）
| 設定したVPNアカウントの接続名を表示します。
| ユーザ名
| 設定したVPNアカウントのユーザ名を表示します。
| 接続状態
| VPNアカウントの接続状態を表示します。
未接続 | ： | VPNアカウントが接続されていません。
接続済 | ： | VPNアカウントが接続されています。
| 切断
| [切断]をクリックすると、VPNアカウントの接続を切断します。
| 操作
| [編集]をクリックすると、VPNアカウントを編集できます。
| [削除]をクリックすると、設定したVPNアカウントを削除します。
＜［VPNアカウント機能］で使用しないアカウントを切断する場合＞
| ［VPNアカウント機能］の中からアカウントを切断したい接続名の「切断」で[切断]をクリックする
＜［VPNアカウント機能］のアカウントを編集する場合＞
| ［VPNアカウント機能］の中から編集したい接続名の「操作」で[編集]をクリックする 「VPNサーバ設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
＜［VPNアカウント機能］のアカウントを削除する場合＞
| ［VPNアカウント機能］の中から削除したい接続名の「操作」で[削除]をクリックする
＜お知らせ＞ 本商品はL2TP/IPsec対応のVPNサーバとしてのみ動作します。
■ VPNサーバ設定 エントリ編集
［VPN接続の設定］
VPN接続の設定をします。
| エントリ番号
| エントリ番号を表示します。
| 接続名
| VPNアカウントで使用する接続名を入力します。 半角英数字、半角カナ、()（半角カッコ）、半角スペース、または全角文字で32文字まで入力できます。
| ユーザ名
| VPNアカウントで使用するユーザ名を半角英数字で31文字まで入力できます。
| パスワード
| VPNアカウントで使用するパスワードを半角英数字で8〜31文字で入力できます。
↑ページのトップへ