ルータ設定−DHCPv4サーバ設定
DHCPv4サーバの設定をします。 通常は、初期値のままで使用してください。 設定値を間違えた場合は、通信ができなくなる可能性があります。 設定変更は再起動後に有効となります。 アダプタモードで起動しています。本機能は電話専用LANポート(LAN1)ではご利用になれません。
※ | 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［IPアドレス/マスク長］
| LAN側IPアドレス/マスク長（初期値：192.168.1.1/24）
| 本商品のLAN側IPアドレスとマスク長を設定します。 通常は、「192.168.1.1」を設定しますが、適切なIPアドレスに変えることもできます。 ただし、以下のIPアドレスおよびIPアドレスを含むマスク長の設定はできません。
・ | クラスA,B,C以外のIPアドレス
・ | 127.0.0.0〜127.255.255.255
・ | 192.0.0.0〜192.0.0.7
・ | 設定できないIPアドレスを含むマスク長 例）LAN側IPアドレス/マスク長：192.0.0.8/24
［DHCPv4サーバ］
| DHCPv4サーバ機能（初期値：使用する）
| 「使用する」にチェックすると、本商品のDHCPv4サーバ機能が有効になります。 通常は「使用する」にチェックして使用します。 LANに別のDHCPサーバがある場合や、DHCPv4サーバ機能を使用しない場合には、チェックを外します。
| 開始IPアドレス（初期値：192.168.1.2）
| 「DHCPv4サーバ機能」で「使用する」にチェックした場合 割り当てるアドレス範囲の開始IPアドレスを入力します。
| 割り当て個数（初期値：253）
| 「DHCPv4サーバ機能」で「使用する」にチェックした場合 割り当てるIPアドレスの個数を設定します。 設定できる値は、1〜253です。
| リース時間（初期値：4）
| 「DHCPv4サーバ機能」で「使用する」にチェックした場合 割り当てるIPアドレスの貸出時間を設定します。 1〜72時間の範囲で設定できます。
［DHCP固定IPアドレス設定］
特定の端末（MACアドレス）に固定のIPアドレスを割り当てる場合は「DHCP固定IPアドレス設定」をクリックします。 「DHCP固定IPアドレス設定」の画面が表示されます。
※ | 画面の[1〜16][17〜32][33〜48][49〜50]をクリックすると［DHCP固定IPアドレスエントリ］の[1〜16][17〜32][33〜48][49〜50]を切り替えて表示します。
［DHCP固定IPアドレスエントリ］
本商品では、［DHCP固定IPアドレスエントリ］のパターンを最大50個設定できます。
＜［DHCP固定IPアドレスエントリ］を編集する場合＞
| ［DHCP固定IPアドレスエントリ］の中から編集したいエントリ番号の[編集]をクリックする 「DHCP固定IPアドレス設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
＜［DHCP固定IPアドレスエントリ］を有効にする場合＞
| 有効にしたいエントリ番号の「有効/無効」をチェックする
| チェックをしたあと、[設定]をクリックすると、登録済みのエントリを有効にできます。
※ | 「有効/無効」はエントリ編集後に選択できるようになります。
＜［DHCP固定IPアドレスエントリ］を削除する場合＞
| ［DHCP固定IPアドレスエントリ］の中から削除したいエントリ番号の[削除]をクリックする
※ | [削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。
［DHCP固定IPアドレス設定 エントリ編集］
特定のMACアドレスに固定のIPアドレスを割り当てます。
※ | 複数の［DHCP固定IPアドレスエントリ］を編集する場合には、下記1〜2のあと[戻る]をクリックし、［DHCP固定IPアドレスエントリ］で編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、続けて設定します。
1. | 下記を参考にして入力する
| MACアドレス
| IPアドレスを割り当てる端末のMACアドレスを入力します。
| IPアドレス
| 「MACアドレス」で設定した端末に固定で割り当てるIPアドレスを入力します。
2. | [設定]をクリックする
＜お知らせ＞ 本商品のLAN側IPアドレスは設定できません。 DHCPv4サーバ機能の割り当て範囲内のIPアドレスを設定してください。
↑ページのトップへ