無線LAN設定−無線LAN端末設定
本商品に、無線LAN端末の設定をします。 本商品では、無線の［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］のパターンを最大32個設定できます。
設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。
＜お知らせ＞ 無線LAN端末設定のエントリテーブル数は32個です。SSID-1、SSID-2、SSID-3で共通のものを使用します。
■ 無線LAN端末設定
※ | 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
※ | 画面の[1〜16][17〜32]をクリックすると［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］の[1〜16][17〜32]を切り替えて表示します。
［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］
＜［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］を編集する場合＞
| ［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］の中から編集したいエントリ番号の[編集]をクリックする 「無線LAN端末設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
＜［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］を削除する場合＞
| ［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］の中から削除したいエントリ番号の[削除]をクリックする
※ | [削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。
■ 無線LAN端末設定 エントリ編集
［登録する無線LAN端末のニックネーム編集］
本商品では、登録する無線LAN端末のニックネームを設定できます。
※ | 複数の［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］を編集する場合には、下記1〜2のあと[戻る]をクリックし、［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］で編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、続けて設定します。
1. | 下記を参考にして選択・入力する
| ニックネーム
| わかりやすいように、無線LAN端末のニックネームを入力します。
| 任意の名前をキーボードから入力可能な文字で、半角英数字で15文字まで入力できます。
| 入力方法
「MACアドレスで選択」 「MACアドレス指定」
| MACアドレス
| 「入力方法」で「MACアドレスで選択」を選択した場合 「MACアドレス」のプルダウンメニューから選択します。
※ | 無線端末が接続されている場合に表示されます。
| 「入力方法」で「MACアドレス指定」を選択した場合 「MACアドレス」を入力します。 「MACアドレス」は、半角の0〜9、a〜f、A〜F、:（コロン）が使用できます。
※ | MACアドレスは、2文字ずつコロンで区切って入力してください。
例） | MACアドレスが"xx-xx-xx-xx-xx-xx"の場合は、「xx:xx:xx:xx:xx:xx」と入力します。
※ | 重複したMACアドレスは登録できません。
2. | [設定]をクリックする
↑ページのトップへ