「Web設定」画面に表示されているボタンについて
「Web設定」画面に表示されているボタンについて説明します。 表示されるボタンの種類は、画面によって異なります。

【メニュー一覧フレームのボタン】
| [ファームウェア更新]
| ファームウェア更新情報がある場合に表示されます。クリックすると「メンテナンス」-「ファームウェア更新」画面が表示されます。
【メインフレームのボタン】
| [接続]
| 「接続先設定(IPv4 PPPoE)」でクリックすると、選択したIPv4 PPPoEセッションの接続が可能です。 「接続先設定(IPv6 PPPoE)」でクリックすると、IPv6 PPPoEセッションの接続が可能です。
| [切断]
| 「接続先設定(IPv4 PPPoE)」でクリックすると、選択したIPv4 PPPoEセッションの接続を切断します。 「VPNサーバ設定」でクリックすると、選択した接続先を切断します。
| [切断・停止]
| クリックすると、IPv6 PPPoEセッションの切断・停止が可能です。
| [詳細設定]
| クリックすると、IPv6 PPPoEに関する詳細設定画面を表示します。
| [編集]
| クリックすると、編集画面を表示します。
| [設定]
| 変更した設定を本商品に保存します。 設定を変更したあとに、クリックします。
| [トップページへ戻る]
| 「Web設定」の「トップページ」を表示します。
| [削除]
| 設定した情報を削除します。
| [承諾]
| IPv6ファイアウォール機能を無効にします。
| [詳細設定]
| 詳細設定画面を表示します。
| [自動無線チャネル再設定]
| 自動設定で設定した無線チャネルを再設定します。
| [戻る]
| 前のページへ戻ります。
| [無線LAN簡単接続(プッシュボタン)(2.4GHz)]
| 無線LAN簡単接続(プッシュボタン)(2.4GHz)で無線LAN端末の設定をします。
| [無線LAN簡単接続(プッシュボタン)(5GHz)]
| 無線LAN簡単接続(プッシュボタン)(5GHz)で無線LAN端末の設定をします。
| [キャンセル]
| 無線LAN簡単接続機能の設定を中止します。
| [設定時間 (WalkTime) 延長]
| 無線LAN端末の検索時間を一定時間延長します。
| [無線LAN簡単接続(PIN)(2.4GHz)]
| 無線LAN簡単接続(PIN)(2.4GHz)で無線LAN端末の設定をします。
| [無線LAN簡単接続(PIN)(5GHz)]
| 無線LAN簡単接続(PIN)(5GHz)で無線LAN端末の設定をします。
| [再生成]
| 無線LANアクセスポイントのPINコードを再生成します。
| [初期値に戻す]
| 無線LANアクセスポイントのPINコードを工場出荷状態に戻します。
| [ファイルに保存]
| 本商品の設定値をファイルに保存します。
| [復元実行]
| 指定したファイルから設定値を復元します。
| [参照]
| 本商品の設定データや、新しいファームウェアなどのファイルを指定します。
| [工場出荷時設定に戻す]
| 本商品の設定を工場出荷状態に戻します。
| [更新]
| 本商品のファームウェアを更新します。
| [更新確認]
| 本商品のファームウェアの更新情報を表示します。
| [ファームウェア更新]
| 「ファームウェア更新情報」がある場合に、本商品のファームウェアを更新します。
| [実行]
| PINGテストなど、あらかじめ本商品に用意されている機能を実行します。
| [再起動]
| 本商品を再起動します。
| [消去]
| UPnPにより設定されたNAT情報を消去します。
| [詳細情報]
| 本商品に接続されたUSBシリアルデバイスの詳細情報を表示します。
| [最新情報に更新]
| 表示内容を更新します。
| [DHCP再取得(IPoE)]
| IPアドレスなどを再取得します。
| [最新状態に更新]
| 表示内容を更新します。
| [詳細]
| 選択した無線LAN端末の詳細情報を表示します。
| [電波強度測定]
| 無線LAN端末の電波強度を測定します。 測定完了後、各無線LAN端末の電波強度を表示します。
| [周辺電波環境測定 (2.4GHz)]
| 「周辺電波環境測定 (2.4GHz)」画面を表示します。
| [周辺電波環境測定 (5GHz)]
| 「周辺電波環境測定 (5GHz)」画面を表示します。
| [開始]
| 本商品周辺の電波強度測定を開始します。
| [終了]
| 本商品周辺の電波強度測定を終了します。
↑ページのトップへ