# その他の設定例
ネットワークゲームをするには

本商品でネットワークゲームをするには、あらかじめ設定が必要となる場合があります。
ご利用になるゲーム機やネットワークゲームに合わせて設定を行ってください。

### お知らせ

- ネットワークゲームなどによっては、ご利用になれない場合があります。

### お願い

- 変換対象ポート番号などは、ご利用のネットワークゲームなどの仕様に合わせてください。
  詳細については、ネットワークゲームなどのサポート窓口にお問い合わせください。

## 「Web設定」で設定する

1. パソコンを起動する
2. Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く
   Webブラウザのアドレス欄に「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力後、パソコンのEnterキーを押します。
3. 「ユーザー名」に「user」を、「パスワード」に機器設定用パスワードを入力し[OK]をクリックする
   「ユーザー名」は、半角小文字で入力してください。
4. 「ルータ設定」-「静的IPマスカレード設定」をクリックする
5. [対象インタフェースを選択]のプルダウンメニューで接続先を選択する
6. 編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、［静的IPマスカレード設定 エントリ編集］で設定する

   本商品では、［静的IPマスカレード設定］パターンを、セッションごとに最大50個設定できます。

   1. 「変換対象プロトコル」で変換するプロトコルを選択する
   2. 「変換対象ポート」で、変換するポート番号またはサービス名を入力する
   3. 「宛先IPアドレス」で宛先IPアドレスを入力する
   4. 「宛先ポート」で、宛先とするポート番号またはサービス名を入力する
   5. [設定]をクリックする
7. 「静的IPマスカレード設定」に、入力した内容が追加されていることを確認する
8. 設定したエントリの「有効/無効」のチェックボックスにチェックする
9. [設定]をクリックする
   設定内容が有効になります。

ページの先頭へ