# 電話機で設定できる機能一覧

電話機から設定する場合の機能番号一覧を紹介します。本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

## ひかり電話の設定

電話機からひかり電話の設定ができます。

### ひかり電話共通設定

機能番号 | 開始操作 機能番号 | 設定値：設定内容 | 終了操作
--- | --- | --- | ---
00 | 音質優先モード
| ：なし |
：優先
：最優先
01 | 優先着信ポート
| ：電話機1 |
：電話機2
：無効
02 | アナログポート無効化
| ：無効 |
：有効

### 内線設定（アナログ端末）

機能番号 | 開始操作 ポート番号 機能番号 | 設定値：設定内容 | 終了操作
--- | --- | --- | ---
91 | ナンバー・ディスプレイ
または | ：使用する |
：使用しない
92 | モデムダイヤルイン
または | ：使用する |
：使用しない
93 | 割込音通知
または | ：使用する |
：使用しない
94 | 着信番号
または | （着信番号） |
95 | 指定着信機能
または | （着信番号）（指定着信番号） |
96 | キャッチホン・ディスプレイ
または | ：使用する |
：使用しない
97 | ダイヤル桁間タイマ
または | ：4秒 |
：5秒
：6秒
：7秒
：8秒
98 | エコー・キャンセラ
または | ：使用する |
：使用しない
00 | 通知番号
または | （通知番号） |
01 | 内線番号
または | （内線番号） |
02 | 着信音選択
または | （着信番号） | ：IR |
：SIR

## 無線LANの設定

電話機から無線LANの設定を変更することができます。

### 無線LAN設定

機能番号 | 開始操作 | 設定値：設定内容 | 終了操作
--- | --- | --- | ---
— | 無線ネットワーク名(SSID)と暗号化設定
| ： SSID-1に「WPA2-PSK(AES)」を設定する |
： SSID-1に「WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」を設定する
： SSID-1に「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」を設定する
： SSID-1に「WPA3-SAE(AES)」を設定する
： SSID-2に「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)」を設定する
： SSID-2に「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」を設定する
： SSID-2に「WPA2-PSK(AES)」を設定する
： SSID-2に「WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」を設定する
： SSID-2に「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」を設定する
： SSID-2に「WPA3-SAE(AES)」を設定する
： SSID-3に「WPA2-PSK(AES)」を設定する
： SSID-3に「WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」を設定する
： SSID-3に「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」を設定する
： SSID-3に「WPA3-SAE(AES)」を設定する
— | 無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)
| ： IEEE802.11ax/b/g/n(2.4GHz)で無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)をする |
： IEEE802.11ax/b/g/n(2.4GHz)で無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)をしない
： IEEE802.11ax/ac/n/a(5GHz)で無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)をする
： IEEE802.11ax/ac/n/a(5GHz)で無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)をしない
— | 無線LAN動作モード
| ： IEEE802.11ax/b/g/n(2.4GHz)を「IEEE802.11ax/b/g/n互換」にする |
： IEEE802.11ax/b/g/n(2.4GHz)を「IEEE802.11b/g/n互換」にする
： IEEE802.11ax/ac/n/a(5GHz)を「IEEE802.11ax/ac/n/a互換」にする
： IEEE802.11ax/ac/n/a(5GHz)を「IEEE802.11ac/n/a互換」にする

### 無線LAN簡単接続機能の起動

機能番号 | 開始操作 | 設定値：設定内容 | 終了操作
--- | --- | --- | ---
— | 無線LAN簡単接続機能の起動
| － | －

## 【バージョンアップの設定】

バージョンアップお知らせ機能を利用してバージョンアップすることができます。

### ファームウェア更新種別の設定

機能番号 | 開始操作 更新種別 | 設定値：設定内容 | 終了操作
--- | --- | --- | ---
— | 自動更新
| ：一定量データ通信監視有効 | ～ の2桁（24時間を2桁で入力します。） |
：一定量データ通信監視無効
— | 手動更新
| ：再起動更新有効 |
：再起動更新無効

### ファームウェア更新実行（「手動更新」の場合）

機能番号 | 開始操作 | 設定値：設定内容 | 終了操作
--- | --- | --- | ---
— | ファームウェア更新実行
| － | －

ページの先頭へ