# 電話機で設定する
電話機からひかり電話の設定をするには

ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。
ひかり電話サービス契約をしていない場合は、ひかり電話の設定に関するメニューや画面が表示されません。

ひかり電話の設定は電話機ポートに接続した電話機から設定することができます。

※ 無効に設定されている電話機ポートに接続した電話機からは設定できません。

### 設定手順

設定手順は次のとおりです。下記、設定例も参考にしてください。
それぞれの機能を設定する際には「設定一覧」を参照してください。

1. ハンドセットを取りあげる

   「ツー」という音を確認します。

2. 電話機のダイヤルボタンで設定項目の番号を押す

   設定項目
   | ひかり電話共通設定
   | 内線設定（アナログ端末）

   設定項目が「ひかり電話共通設定」の場合は、手順4に進みます。

3. 設定項目が「内線設定（アナログ端末）」の場合は、「ポート番号」を押す

   ポート番号
   | 電話機1
   | 電話機2

   「内線設定（アナログ端末）」では、電話機1ポート、電話機2ポートごとに設定が必要です。

4. 「 機能番号 設定値 」と押す

   #### ひかり電話共通設定の場合

   機能番号（例） | 設定値（例）
   --- | ---
   | 音質優先モード |  | なし
   | 優先
   | 最優先

   #### 内線設定（アナログ端末）の場合

   機能番号（例） | 設定値（例）
   --- | ---
   | ナンバー・ディスプレイ |  | 使用する
   | 使用しない

   ＜内線設定（アナログ端末）の場合＞で複数の設定を行う場合は、手順3に戻って設定します。

5. すべての設定が終わったら、「 」と押す

   「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れ、すべての設定値が反映されます。

6. ハンドセットを置く

### 設定例：電話機1ポートの電話機を「ナンバー・ディスプレイを使用しない」に設定する

1. ハンドセットを取りあげる

   「ツー」という音を確認します。

2. 電話機のダイヤルボタンを

   ↑
   設定項目
   ↑
   ポート番号
   ↑
   機能番号
   ↑
   設定値

   と押す
   設定が終了すると、「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れます。
3. ハンドセットを置く

## 設定一覧

#### ひかり電話共通設定（ ）

※ 下線 は、初期値です。

機能番号 | 設定値
--- | ---
| 音質優先モード |  | なし
| 優先
| 最優先
| 優先着信ポート （※1） |  | 電話機1
| 電話機2
| 無効
| アナログポート無効化(※2) |  | 無効
| 有効

#### 内線設定（アナログ端末）（）

※ 下線 は、初期値です。

- 「内線設定（アナログ端末）」では、電話機1ポート、電話機2ポートごとに設定が必要です。
  - 電話機1ポートの設定→ポート番号を押す
  - 電話機2ポートの設定→ポート番号を押す

機能番号 | 設定値
--- | ---
| ナンバー・ディスプレイ |  | 使用する
| 使用しない
| モデムダイヤルイン |  | 使用する
| 使用しない
| 割込音通知 （※3） |  | 使用する
| 使用しない
| 着信番号 （※4） | 着信番号
| 指定着信機能（※5） | 着信番号 指定着信番号
| キャッチホン・ディスプレイ （※6） |  | 使用する
| 使用しない
| ダイヤル桁間タイマ |  | 4秒
| 5秒
| 6秒
| 7秒
| 8秒
| エコー・キャンセラ |  | 使用する
| 使用しない
| 通知番号 （※7） | 通知番号
| 内線番号 （※8） | 内線番号
| 着信音選択 （※9） | 着信番号 |  | IR
| SIR

※1 優先着信ポート
優先着信ポートを設定すると、自動的に次のように設定されます。

電話機1、2ポート
  「有効」に設定されます。
  「割込音通知」は「使用しない」に設定されます。
すべてのIP端末
  「無効」に設定されます。

### お知らせ

- 次の場合は「設定に失敗しました。再度設定してください。」とガイダンスが流れ、優先着信ポートの設定ができません。
  - 電話機1、2ポートで同じ着信番号が設定されていない場合
  - 電話機1、2ポートで同じ着信番号が1つであり、指定着信番号が設定されていて、「指定なし着信」が「無効」に設定されている場合

※ 2 アナログポート無効化

- 無効に設定する場合は、電話機1ポートから操作すると、電話機2ポートが無効に設定されます。
  電話機2ポートから操作すると、電話機1ポートが無効に設定されます。
- 有効に設定する場合は、電話機1ポート、電話機2ポートのどちらから操作しても、両方の電話機ポートが有効に設定されます。
- 優先着信ポートとアナログポート無効化は連続して設定できません。
- 優先着信ポートを有効に設定した場合、アナログポート無効化は設定できません。
  アナログポート無効化の設定を行うと「設定に失敗しました。再度設定してください。」とガイダンスが流れます。
  アナログポート無効化の設定を行う場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。

※ 3 割込音通知

- 優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知は設定できません。
  割込音通知の設定を行うと「設定に失敗しました。再度設定してください。」とガイダンスが流れます。
  割込音通知をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。

※ 4 着信番号

- 着信番号を設定すると、着信番号に設定された電話番号と通知番号に設定されている電話番号が着信する設定になります。それ以外の電話番号は着信しない設定になります。
  複数の電話番号のうち、着信番号を1つの電話番号（通知番号）に設定する場合は、通知番号の設定を先に行ってください。
  複数の電話番号を着信番号として設定する場合は、「 （着信番号）」を繰り返して設定してください。

  （例：電話機1ポートに着信番号「03-○○○○-1111」「03-○○○○-2222」を設定する場合
  「
  03 ○○○○ 1111
  03 ○○○○ 2222 」）

- 通知番号に設定されていない着信番号に指定着信番号が設定されている場合、着信番号を設定すると、「設定に失敗しました。再度設定してください。」とガイダンスが流れ、着信番号の設定ができません。
- 着信番号の設定で着信番号を設定しなかった場合は、通知番号に指定された電話番号以外は着信しない設定になります。

  （例：ダイヤルボタンを
  「 」と押した場合）

※ 5 指定着信機能

- 指定着信番号を設定すると、指定着信機能は「使用する」に設定されます。「指定なし着信」は「無効」（指定着信番号なしの着信は着信しない）に設定されます。
- 指定着信番号は、電話機1、2ポートで1つの番号でのみ使用できます。
- 指定着信番号を設定すると、その前に設定された指定着信番号は無効になります。
- 電話機1、2ポートで同じ着信番号が1つであり、優先着信ポートが設定されている場合や着信番号に設定していない電話番号に指定着信番号を設定した場合は、「設定に失敗しました。再度設定してください。」とガイダンスが流れ、指定着信番号の設定ができません。
- 指定着信機能の設定で指定着信番号を設定しなかった場合は、指定着信機能は「使用しない」に設定されます。

  （例：ダイヤルボタンを
  「 （着信番号） 」と押した場合）

※ 6 キャッチホン・ディスプレイ
ナンバー・ディスプレイが「使用する」に設定されている場合に設定できます。

※ 7 通知番号
通知番号に設定した電話番号は、着信番号に設定されます。

※ 8 内線番号

- 初期値は、電話機1ポート：1、電話機2ポート：2です。
- 内線番号の設定は既存の内線番号には設定できません。（初期値：1～7）

※ 9 着信音選択

- 初期値は、外線用：IR、内線用：SIRです。
- 内線用の着信音は電話機から設定できません。
  「電話設定」-「内線設定」-「内線設定(アナログ端末)」の［電話番号設定］で設定します。

### お知らせ

- 電話機から設定する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。（「PB」にできない電話機からは、設定できません。）電話機の電話回線ダイヤル種別の設定方法は、電話機の取扱説明書などを参照してください。
- 設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
- 間違った番号をダイヤルすると「ピピ、ピピ」とエラー音が聞こえるか、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。いったんハンドセットを置いて、はじめから設定をやり直してください。
- 設定を間違えた場合や、中止した場合は、設定が無効になります。はじめから設定をやり直してください。
- 設定する電話機ポートが使用中の場合は、いったん使用が終了したあと、次の発着信から設定が有効になります。
- 1台の電話機で設定中に2台目の電話機から設定することはできません。
- 本商品のファームウェアの更新中や、本商品の再起動中、他の設定を実行中は、本商品の設定は行えません。
- 電話機からの設定を行うと、ひかり電話の通話や内線通話、着信音（着信中のナンバー・ディスプレイ表示など）、通信が切断される場合があります。
- ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれません。
- ダイヤルボタンを押す間隔が30秒以上あくと、設定が中止されます。

ページの先頭へ