# 無線機能の使いかた
無線LAN共通設定

本商品に、無線LANに関する基本的な設定をします。

設定変更は[設定]をクリックすると有効となります。無線LAN接続をご利用の場合、[設定]をクリックしたあと、変更が有効になり、無線LAN接続が切断される場合があります。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら

### ［無線LANアクセスポイント設定］

#### IEEE802.11ax/ac/n/a(5GHz)（初期値：使用する）

本商品でIEEE802.11ax/ac/n/a(5GHz)の無線LANを使用するかどうかを指定します。

#### IEEE802.11ax/b/g/n(2.4GHz)（初期値：使用する）

本商品でIEEE802.11ax/b/g/n(2.4GHz)の無線LANを使用するかどうかを指定します。

無線機能を有効にする場合
  使用したい無線LANの「使用する」にチェックをしたあと、[設定]をクリックします。
無線機能を無効にする場合
  使用しない無線LANの「使用する」のチェックを外したあと、[設定]をクリックします。
無線設定を編集する場合
  編集したい無線LANの[詳細設定]をクリックします。

ページの先頭へ