# WAN側機能
VPNパススルー

仮想プライベートネットワーク(VPN : Virtual Private Network)接続を使用することにより、インターネットを経由してLAN側のVPNクライアントからWAN側のVPNサーバへのアクセスが可能です。
本機能は、PPTP(Point to Point Tunneling Protocol)、IPsec(IP Security)、L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol)のVPN通信に対応しています。本商品は、パススルー機能を搭載することにより、これらのVPN通信を通過させることができます。

### ご注意　－ 本商品で「IPsecパススルー通信」を行う場合 －

- 1つのIPsecサーバに対して、複数セッションの通信提供はできません。

## PPTPの利用例

ここでは、ネットワーク上でのPPTPの利用例を示します。
なお、IPsec、L2TPの場合でも、PPTPと同じような構成で利用できます。

「利用例1」では、自宅からインターネット経由で会社のネットワークにアクセスできます。
「利用例2」では、自宅の複数のパソコンからインターネット経由でそれぞれ別のネットワークにアクセスできます。

また、PPTPは、TCP/IPベースのデータネットワーク上にVPNを作成することによって、リモートコンピュータからプライベートサーバへのセキュリティで保護されたデータ転送を可能にします。

### 利用例1

本商品に接続したPPTPクライアントからPPTPサーバに接続する

### 利用例2

本商品に接続したPPTPクライアントからそれぞれ別のPPTPサーバに接続する

1つのPPTPサーバに複数セッションの通信提供はできません。

### お知らせ

- PPTP機能、IPsec機能、L2TP機能のサポート状況および設定方法は、それぞれのサポート窓口にお問い合わせください。

## PPTPの設定方法

本商品への設定はありません。
下記にPPTPクライアントへの設定の一例を説明します。
詳しくはこちらを参照してください。

### お知らせ

- パソコンに関することは、それぞれのサポート窓口にお問い合わせください。

ページの先頭へ