# メンテナンス
設定値の初期化

本商品の設定を工場出荷状態に戻します。
本商品がうまく動作しない場合は、本商品を初期化してはじめから設定し直すことをお勧めします。

初期化には、下記の4通りがあります。

- 完全初期化
- 部分初期化（無線LAN設定の初期化）
- 部分初期化（電話設定の初期化）
- 部分初期化（電話設定以外の初期化）

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［完全初期化］

本商品の設定を工場出荷状態に戻します。

1. [工場出荷時設定に戻す]をクリックする
2. [OK]をクリックする
   本商品が起動したあと初期状態ランプが橙点灯したら、初期化は完了です。
3. [再表示]をクリックする
4. 本商品再起動後、「機器設定用パスワードの初期設定」画面が表示されるので、機器設定用パスワードを再度設定する

初期化が完了するまで、本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。
故障の原因となることがあります。

### ご注意

- 本商品を初期化すると、今までに設定した内容は消去されますのでご注意ください。
- 本商品に設定する接続先ユーザ名や接続パスワードは重要な個人情報です。
  情報を盗まれると悪用される可能性がありますので、情報の管理には十分ご注意ください。
  本商品を当社に返却される場合は、必ず「完全初期化」を行い、設定された情報を消去してください。

### お知らせ

- 本商品を完全初期化すると、ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。初期化後、本商品が起動すると、再度ひかり電話の自動設定が行われます。ひかり電話の利用が可能になると登録ランプ、電話ランプが緑点灯します。ランプ状態を確認してください。ひかり電話の自動設定が完了した状態でも初期状態ランプは橙点灯します。

### ［部分初期化］

無線LAN設定、電話設定、もしくは、電話設定以外の設定のみを工場出荷状態に戻します。

1. [無線LAN設定の初期化]、[電話設定の初期化]もしくは[電話設定以外の初期化]をクリックする
2. [OK]をクリックする
   本商品が再起動し部分初期化が完了します。
3. [再表示]をクリックする

### お知らせ

- [無線LAN設定の初期化]は、「無線LAN設定」で、お客様が設定した値を初期化します。
- [電話設定の初期化]は、「電話設定」で、お客様が設定した値を初期化します。
- [電話設定以外の初期化]は、「電話設定」以外のお客様が設定した値を初期化します。

  ※ ただし、機器設定用パスワードと、「メール通知ログ」以外のログは初期化されません。
  ログ表示についての説明はこちら

- ［部分初期化］の[電話設定の初期化]、[電話設定以外の初期化]をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

ページの先頭へ