# 無線機能の使いかた
無線LAN端末設定

本商品に、無線LAN端末の設定をします。
本商品では、無線の［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］のパターンを最大32個設定できます。

設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。

### お知らせ

- 無線LAN端末設定のエントリテーブル数は32個です。SSID-1、SSID-2、SSID-3で共通のものを使用します。

## 無線LAN端末設定

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

※画面の[1～16][17～32]をクリックすると［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］の[1～16][17～32]を切り替えて表示します。

### ［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］

#### ［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］を編集する場合

［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］の中から編集したいエントリ番号の[編集]をクリックする
「無線LAN端末設定 エントリ編集」の画面が表示されます。

#### ［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］を削除する場合

［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］の中から削除したいエントリ番号の[削除]をクリックする

※ [削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。

## 無線LAN端末設定 エントリ編集

### ［登録する無線LAN端末のニックネーム編集］

本商品では、登録する無線LAN端末のニックネームを設定できます。

※ 複数の［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］を編集する場合には、下記1～2のあと[戻る]をクリックし、［登録する無線LAN端末のニックネームエントリ］で編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、続けて設定します。

1. 下記を参考にして選択・入力する

   #### ニックネーム

   わかりやすいように、無線LAN端末のニックネームを入力します。

   任意の名前をキーボードから入力可能な文字で、半角英数字で15文字まで入力できます。

   #### 入力方法

   - 「MACアドレスで選択」
   - 「MACアドレス指定」

   #### MACアドレス

   「入力方法」で「MACアドレスで選択」を選択した場合
   「MACアドレス」のプルダウンメニューから選択します。

   ※ 無線端末が接続されている場合に表示されます。

   「入力方法」で「MACアドレス指定」を選択した場合
   「MACアドレス」を入力します。
   「MACアドレス」は、半角の0～9、a～f、A～F、:（コロン）が使用できます。

   ※ MACアドレスは、2文字ずつコロンで区切って入力してください。
   例）MACアドレスが"xx-xx-xx-xx-xx-xx"の場合は、「xx:xx:xx:xx:xx:xx」と入力します。

   ※ 重複したMACアドレスは登録できません。

2. [設定]をクリックする

ページの先頭へ