# メンテナンス
PINGテスト

本商品のWAN側/LAN側のIPv4アドレス/IPv6アドレスのPINGテストを行います。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［PINGテスト］

#### 宛先IPアドレス

PINGテストの対象となる宛先IPアドレスを入力します。

入力例

- IPv4アドレスの場合：「xxx.xxx.xxx.xxx」
- IPv6アドレスの場合：「xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx」 （IPv6アドレスは省略で入力可）

1. PINGテストの対象となる宛先IPアドレスを入力する
2. 入力したIPアドレスがIPv6アドレスの場合、「IPv6で実施」をチェックする
3. [実行]をクリックする
   数秒後に画面が切り替わり、PINGテスト結果が表示されます。

### お知らせ

- テスト結果に「0% packet loss」という表示があれば、正常に通信できています。

ページの先頭へ