# 無線機能
IEEE802.11g 無線LAN

本商品は、IEEE802.11gに準拠した無線LAN通信がご利用になれます。

※ 本商品の「無線LAN動作モード」は、初期値が「IEEE802.11ax/b/g/n互換」に設定されています。
本商品の「無線LAN動作モード」は、切り替えでのご利用となります。

※ 本商品の「無線LAN動作モード」を切り替えると、それまでの無線LAN動作モードで接続していた無線LAN端末から接続できなくなることがあります。

### ポイント

- 本商品に接続できる無線LAN端末の数は、本商品のLANポートに接続されているパソコンなどとあわせて32台までです。10台以下でのご利用を推奨します。

### お知らせ

- IEEE802.11gは、無線LANの規格です。 データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。

ページの先頭へ