設定記入シート　−　【基本設定】

＜接続先設定(IPv4 PPPoE)＞ （□：チェック○：選択）
【接続先の選択設定】
接続可 | セッション名 | 接続先名 | 接続モード | UPnP優先
□ | メインセッション |  |  | ○
□ | セッション2 |  |  | ○
□ | セッション3 |  |  | ○
□ | セッション4 |  |  | ○
□ | セッション5 |  |  | ○

＜接続先設定(IPv4 PPPoE)＞ （□：チェック○：選択）
【接続先の設定】 | 初期値
接続先選択 |  | 選択したセッション名 ※1
接続先名※2 |  | ISP1 ※3
接続先ユーザ名 ※4 |  | −
接続パスワード ※4 |  | −
【IPアドレス】
IPアドレスの自動取得 | ○ IPアドレスの自動取得 | IPアドレスの 自動取得
○ IPアドレスの手動設定
○ Unnumbered
IPアドレス |  | −
IPアドレス/マスク長 |  | −/−
【DNSサーバアドレス】
サーバから割り当てられたアドレス | □ 使用する | 使用する
プライマリDNS |  | −
セカンダリDNS |  | −
【認証方式】
認証方式 | ○ 自動認証 | 自動認証
○ チャレンジハンドシェーク認証プロトコル(CHAP)
○ 暗号化されていないパスワード(PAP)
【接続モード】
接続モード | ○ 常時接続 | 常時接続 ※5
○ 要求時接続(自動切断する)
○ 要求時接続(自動切断しない)
自動切断するまでの時間(分) | 分 （設定範囲は、1〜1440分です） | − ※6
【PPPキープアライブ】
PPPキープアライブ機能 | □ 使用する | 使用する
LCP ECHO送信間隔(分) | 分 （設定範囲は、1〜5(分)です） | 1(分)
LCP ECHOリトライ回数 | 回 （設定範囲は、1〜255(回)です） | 10(回)
【拡張設定】
PING応答機能 | □ 使用する | 使用しない
※1 | 選択したセッション名が表示されます。お客様による変更はできません。
※2 | 接続先名を半角英数字、半角カナ、半角カッコ、半角スペース、または全角文字で入力します。(スペースのみは設定できません) 半角英数字、半角カッコ、半角スペースを使用した場合は64文字まで入力できます。 全角文字もしくは半角カナを含む場合は32文字まで入力できます。
※3 | セッション2〜5の場合初期値は空です。
※4 | プロバイダから通知された設定情報です。
※5 | セッション2〜5の場合の初期値は、「要求時接続(自動切断する)」です。
※6 | セッション2〜5の場合の初期値は、「30(分)」です。
※ | 「接続先設定」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。

＜接続ルール設定＞
【接続ルール設定】 | 初期値
接続先 | セッション | −
宛先ドメイン名 |  | −
または
または
または
宛先IPアドレス/マスク長 |  | −
または
または
または
送信元IPアドレス |  | −
または
または
または
※ | 「接続ルール設定」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。

＜接続先設定(IPv6 PPPoE)＞ （○：選択）
【接続先の情報】（変更できません） | 初期値
セッション名 | IPv6セッション | IPv6セッション
接続先名 | ISP1(IPv6) | ISP1(IPv6)
状態 |  | −
【拡張設定】
LAN側プレフィックスの選択 | ○ 自動設定(推奨) | 自動設定(推奨)
○ 手動設定(NGNプレフィックス固定)
転送モード | ○ 光クロス優先 | 光クロス優先
○ インターネット優先

＜接続先詳細設定(IPv6 PPPoE)＞ （□：チェック○：選択）
【接続先の設定】（変更できません） | 初期値
セッション名※1 | IPv6セッション | IPv6セッション
接続先名 ※2 | ISP1(IPv6) | ISP1(IPv6)
接続先ユーザ名 ※3 |  | −
【IPv6 DNSサーバアドレス】
自動設定機能 | □ 使用する | 使用する
プライマリDNS(手動設定) |  | −
セカンダリDNS(手動設定) |  | −
【認証方式】
認証方式 | ○ 自動認証(推奨) | 自動認証(推奨)
○ チャレンジハンドシェーク認証プロトコル(CHAP)
○ 暗号化されていないパスワード(PAP)
【PPPキープアライブ】
PPPキープアライブ機能 | □ 使用する | 使用する
LCP ECHO送信間隔(分) | 分 （設定範囲は、1〜5(分)です） | 1(分)
LCP ECHOリトライ回数 | 回 （設定範囲は、1〜255(回)です） | 10(回)
【拡張設定】
PING応答機能(IPv6 PPPoE) | □ 使用する | 使用しない
※1 | セッション名は、「IPv6セッション」となり、お客様による変更はできません。
※2 | 「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」-［接続先の選択設定］の「メインセッション」で設定した「接続先名」から自動で作成されます。お客様による変更はできません。
※3 | 「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」-［接続先の選択設定］の「メインセッション」で設定した「接続先ユーザ名」から自動で作成されます。お客様による変更はできません。

＜IPv6パケットフィルタ設定(PPPoE) エントリ編集＞ （○：選択）
【IPv6パケットフィルタ設定(PPPoE) エントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 | （設定範囲は、1〜128です） | −
フィルタ種別 | ○ 拒否 | 拒否
○ 許可
通信方向 | ○ LAN→PPPoE | LAN→PPPoE
○ PPPoE→LAN
○ 両方向
プロトコル | ○ 全て指定 | 全て指定
○ プロトコル名指定 | ○ TCP
○ UDP
○ ICMPv6
○ プロトコル番号指定(1-255) |
TCPフラグ | ○ 指定しない | 指定しない
○ SYN
○ ESTABLISHED
送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長 | ○ 全て指定 | 全て指定
○
宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長 | ○ 全て指定 | 全て指定
○
送信元ポート※1 | ○ 全て指定 | 全て指定
○ ポート名選択
○ ポート番号指定(1-65535)
宛先ポート※1 | ○ 全て指定 | 全て指定
○ ポート名選択
○ ポート番号指定(1-65535)
ICMPv6タイプ | ○ 全て指定 | 全て指定
○ 番号指定(0-255) |
ICMPv6コード | ○ 全て指定 | 全て指定
○ 番号指定(0-255) |
※1 | 次の形式で指定します。 ・全て指定（全ポート指定） ・ポート名選択 (ftp/ftpdata/telnet/smtp/www/pop3/sunrpc/nntp/ntp/login/pptp/domain/route) ・ポート番号指定 xxxxx （1箇所の指定） ・ポート番号指定 sssss-eeeee（範囲指定：最小値-最大値）
※ | 「IPv6パケットフィルタ設定(PPPoE)」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。

＜静的ポリシールーティング設定 エントリ編集＞ （○：選択）
【静的ポリシールーティング設定 エントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 | （設定範囲は、1〜128です） | −
送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長 | ○ 全て指定 | 全て指定
○
宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長 | ○ 全て指定 | 全て指定
○
プロトコル | ○ 全て指定 | 全て指定
○ プロトコル名指定 | ○ TCP
○ UDP
○ IPv4(IPv4 over IPv6)
送信元ポート※1 | ○ 全て指定 | 全て指定
○ ポート番号指定(1-65535)
宛先ポート※1 | ○ 全て指定 | 全て指定
○ ポート番号指定(1-65535)
宛先ドメイン | ○ 全て指定 | −
○
転送先インタフェース | ○ IPv6 PPPoE | IPv6 PPPoE
○ IPv6 IPoE
○ LAN
※1 | 次の形式で指定します。 ・全て指定（全ポート指定） ・ポート番号指定 xxxxx （1箇所の指定） ・ポート番号指定 sssss-eeeee（範囲指定：最小値-最大値）
※ | 「静的ポリシールーティング設定」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。

設定記入シート　−　【電話設定】

＜ひかり電話共通設定＞ （□：チェック○：選択）
【ひかり電話設定】 | 初期値
音質優先モード | ○ なし ○ 優先 ○ 最優先 | なし
優先着信ポート | ○ アナログ端末(電話機1) | 無効
○ アナログ端末(電話機2)
○ 無効
【拡張設定】
PING応答機能 | □ 使用する | 使用する
【通話中の相手先からのメディア変更設定】
メディア変更 | ○ 常に許容する | 常に許容する
○ 発信時のみ許容しない
○ 常に許容しない
【メディア変更を許容する電話番号】※1
電話番号01 |  | −
電話番号02 |  | −
電話番号03 |  | −
電話番号04 |  | −
電話番号05 |  | −
電話番号06 |  | −
電話番号07 |  | −
電話番号08 |  | −
電話番号09 |  | −
電話番号10 |  | −
※ | ひかり電話サービス契約をしている場合に設定できます。
※1 | 「メディア変更」で、「発信時のみ許容しない」または「常に許容しない」を選択した場合に[編集]をクリックすると表示されます。

＜内線設定−内線設定(アナログ端末)＞ （□：チェック○：選択）
【内線設定】 | 初期値
内線番号 | （設定範囲は、半角数字で1〜9、10〜99の1〜2桁です） | 1〜2 ※1
ニックネーム※2 |  | TEL1〜TEL2 ※1
【ひかり電話設定】
ナンバー・ディスプレイ | □ 使用する | 使用する
キャッチホン・ディスプレイ | □ 使用する | 使用しない
モデムダイヤルイン | □ 使用する | 使用しない
割込音通知 | □ 使用する | 使用する
ダイヤル桁間タイマ(秒) | ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 | 4(秒)
エコー・キャンセラ | □ 使用する | 使用する
【電話番号設定】
電話番号 | 通知番号※3 | 着信番号※3 | 着信音選択 |
| ○ | □ | ○IR○SIR | IR
| ○ | □ | ○IR○SIR | IR
| ○ | □ | ○IR○SIR | IR
| ○ | □ | ○IR○SIR | IR
| ○ | □ | ○IR○SIR | IR
内線 | − | − | ○IR○SIR | SIR
指定着信機能 |
使用する電話番号 | 指定着信番号 | 指定なし着信 |
|  | □ | ※4
※ | ひかり電話サービス契約をしている場合に設定できます。
※1 | 選択する内線番号によって、初期値は異なります。
※2 | 半角英数字および記号（「"（ダブルクォーテーション）」「;（セミコロン）」「 （スペース）」を除く）で1〜64文字を任意に設定できます。
※3 | 「通知番号」の初期値は、契約者回線番号を通知する設定になっています。「着信番号」の初期値は、すべての電話番号で着信する設定になっています。
※4 | 「指定着信機能」の初期値は、「使用しない」です。 「使用する」にチェックすると「指定着信番号」、「指定なし着信」が有効になります。「指定着信機能」は電話機1、2ポートで1つの番号でのみ使用できます。上記の「使用する電話番号」には「指定着信機能」を「使用する」に設定した電話番号を記入してください。
※ | 「内線設定(アナログ端末)」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。

＜内線設定−内線設定(IP端末)＞ （□：チェック○：選択）
【内線設定】 | 初期値
内線番号 | （設定範囲は、半角数字で1〜9、10〜99の1〜2桁です） | 3〜7 ※1
ニックネーム※2 |  | IPphone1〜IPphone5 ※1
端末属性 | ○ 音声専用端末 ○ 通常端末 | 通常端末
MACアドレス |  | −
ダイジェスト認証 | ○ 行う ○ 行わない | 行う
ユーザID※3 |  | 0003〜0007 ※1
パスワード※3 |  | 自動生成（半角8桁）
【電話番号設定】
電話番号 | 通知番号※4 | 着信番号※4 |
| ○ | □ |
| ○ | □ |
| ○ | □ |
| ○ | □ |
| ○ | □ |
※ | ひかり電話サービス契約をしている場合に設定できます。
※1 | 選択する内線番号によって、初期値は異なります。
※2 | 半角英数字および記号（「"（ダブルクォーテーション）」「;（セミコロン）」「 （スペース）」を除く）で1〜64文字を任意に設定できます。
※3 | 任意のユーザIDとパスワードを入力します。ユーザIDは、半角英数字と記号（「#（シャープ）」「"（ダブルクォーテーション）」「=（イコール）」「\（エンマーク）」「@（アットマーク）」「,（カンマ）」「;（セミコロン）」「 （スペース）」を除く）で32文字まで任意に設定できます。パスワードは、半角英数字と記号で32文字まで任意に設定できます。
※4 | 「通知番号」の初期値は、契約者回線番号を通知する設定になっています。「着信番号」の初期値は、すべての電話番号で着信する設定になっています。
※ | 「内線設定(IP端末)」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。

設定記入シート　−　【ルータ設定】

＜DNS設定＞（□：チェック○：選択）
【DNS Proxy設定】 | 初期値
DNS Proxyタイムアウト(秒) | 秒（設定範囲は、1〜10秒です） | 10(秒)
AAAA送信抑制エラー応答機能 | □ 使用する | 使用しない
IPv6 IPoE通信優先機能 | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 優先する
○ 優先しない

＜DNS設定 − DNS設定 エントリ編集＞
【ローカルドメイン問合せテーブルエントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 | （設定範囲は、1〜100です） | −
ドメイン名 |  | −
プライマリDNSサーバアドレス |  | −
セカンダリDNSサーバアドレス |  | −
※ | 「ローカルドメイン問合せテーブル」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。

＜DHCPv4サーバ設定＞(□：チェック)
【IPアドレス/マスク長】 | 初期値
LAN側IPアドレス/マスク長 |  | 192.168.1.1/24
【DHCPv4サーバ】
DHCPv4サーバ機能 | □ 使用する | 使用する
開始IPアドレス |  | 192.168.1.2
割り当て個数 | 個（設定範囲は、1〜253個です） | 253（個）
リース時間 | 時間（設定範囲は、1〜72時間です） | 4（時間）

＜DHCPv4サーバ設定 − DHCP固定IPアドレス設定＞
【DHCP固定IPアドレス設定 エントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 | (設定範囲は、1〜50です) | −
MACアドレス |  | −
IPアドレス |  | −
※ | 「DHCP固定IPアドレス設定」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。

＜SPI設定＞
【SPI設定】 | 初期値
TCPタイムアウト(秒) | 秒（設定範囲は、1〜7200秒です） | 3600(秒)
UDPタイムアウト(秒) | 秒（設定範囲は、1〜7200秒です） | 180(秒)
ICMPタイムアウト(秒) | 秒（設定範囲は、1〜7200秒です） | 60(秒)

＜IPv4パケットフィルタ設定 − IPv4パケットフィルタ設定 エントリ編集＞ （○：選択）
【IPv4パケットフィルタ設定 エントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 | (設定範囲は、1〜128です) | −
フィルタ種別 | ○ 拒否 | 拒否
○ 許可
通信方向 | ○ LAN→WAN | LAN→WAN
○ WAN→LAN
○ 両方向
プロトコル | ○ 全て指定 | TCP
○ プロトコル名指定 | ○ TCP
○ UDP
○ ICMP
○ プロトコル番号指定(1-255) |
TCPフラグ | ○ 指定しない | 指定しない
○ SYN
○ ESTABLISHED
接続インタフェース名 | ○ 全て | 全て
○ メインセッション
○ セッション2
○ セッション3
○ セッション4
○ セッション5
送信元IPアドレス/マスク長 | ○ 全て指定 | 全て指定
○
宛先IPアドレス/マスク長 | ○ 全て指定 | 全て指定
○
送信元ポート※1 | ○ 全て指定 | 全て指定
○ ポート名選択
○ ポート番号指定(1-65535)
宛先ポート※1 | ○ 全て指定 | 全て指定
○ ポート名選択
○ ポート番号指定(1-65535)
ICMPタイプ | ○ 全て指定 | 全て指定
○ 番号指定(0-255) |
ICMPコード | ○ 全て指定 | 全て指定
○ 番号指定(0-255) |
※1 | 次の形式で指定します。 ・全て指定（全ポート指定） ・ポート名選択 （ftp/ftpdata/telnet/smtp/www/pop3/sunrpc/nntp/ntp/login/pptp/domain/route） ・ポート番号指定 xxxxx （1箇所の指定） ・ポート番号指定 sssss-eeeee（範囲指定：最小値-最大値）
※ | 「IPv4パケットフィルタ設定」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。

＜IPv6パケットフィルタ設定(IPoE)＞ （○：選択）
【IPv6セキュリティのレベル】 | 初期値
IPv6ファイアウォール機能 | ○ 有効 ○ 無効 | 有効
IPv6セキュリティのレベル | ○ 高度 | 標準
○ 標準

＜IPv6パケットフィルタ設定(IPoE) − IPv6パケットフィルタ設定(IPoE) エントリ編集＞ （○：選択）
【IPv6パケットフィルタ設定(IPoE) エントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 | (設定範囲は、1〜128です) | −
フィルタ種別 | ○ 拒否 | 拒否
○ 許可
通信方向 | ○ LAN→IPoE | LAN→IPoE
○ IPoE→LAN
○ 両方向
プロトコル | ○ 全て指定 | TCP
○ プロトコル名指定 | ○ TCP
○ UDP
○ ICMPv6
○ プロトコル番号指定(1-255) |
TCPフラグ | ○ 指定しない | 指定しない
○ SYN
○ ESTABLISHED
送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長 | ○ 全て指定 | 全て指定
○
宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長 | ○ 全て指定 | 全て指定
○
送信元ポート※1 | ○ 全て指定 | 全て指定
○ ポート名選択
○ ポート番号指定(1-65535)
宛先ポート※1 | ○ 全て指定 | 全て指定
○ ポート名選択
○ ポート番号指定(1-65535)
ICMPv6タイプ | ○ 全て指定 | 全て指定
○ 番号指定(0-255) |
ICMPv6コード | ○ 全て指定 | 全て指定
○ 番号指定(0-255) |
※1 | 次の形式で指定します。 ・全て指定（全ポート指定） ・ポート名選択 （ftp/ftpdata/telnet/smtp/www/pop3/sunrpc/nntp/ntp/login/pptp/domain/route） ・ポート番号指定 xxxxx （1箇所の指定） ・ポート番号指定 sssss-eeeee（範囲指定：最小値-最大値）
※ | 「IPv6パケットフィルタ設定（IPoE）」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。

＜静的IPマスカレード設定＞（○：選択）
【静的IPマスカレード設定】 | 初期値
対象インタフェースを選択 | ○ メインセッション | メインセッション
○ セッション2
○ セッション3
○ セッション4
○ セッション5

＜静的IPマスカレード設定 − 静的IPマスカレード設定 エントリ編集＞ （○：選択）
【静的IPマスカレード設定 エントリ編集】 | 初期値
対象インタフェース |  | メインセッション
エントリ番号 | (設定範囲は、1〜50です) | −
変換対象プロトコル | ○ TCP | TCP
○ UDP
○ TCP&UDP
変換対象ポート※1 | ○ | −
宛先IPアドレス | ○ | −
宛先ポート※1 | ○ | −
※1 | 次の形式で指定します。 ・ポート名 （ftp/ftpdata/telnet/smtp/www/pop3/sunrpc/nntp/ntp/login/pptp/domain/route） ・ポート番号指定 xxxxx
※ | 「静的IPマスカレード設定」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。

＜静的NAT設定＞(□：チェック)
【ワンタッチ設定】
Webサーバ設定 | □ Webサーバを外部に公開する | 公開しない
WebサーバのIPアドレス | −
FTPサーバ設定 | □ FTPサーバを外部に公開する | 公開しない
FTPサーバのIPアドレス | −
簡易DMZ設定 | □ 外部からのパケットをすべて特定ホストに中継する(簡易DMZ)[セキュリティに注意] | 中継しない
特定ホストのIPアドレス | −

＜静的NAT設定 − 静的NAT設定 エントリ編集＞ （○：選択）
【静的NAT設定 エントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 | (設定範囲は、1〜64です) | −
WAN側アドレス入力方法 | ○ 接続先指定 | 接続先指定
○ WAN側IPアドレス指定
接続先 | ○ メインセッション | メインセッション
○ セッション2
○ セッション3
○ セッション4
○ セッション5
WAN側IPアドレス | ○ | −
宛先IPアドレス | ○ | −
※ | 「静的NAT設定」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。

＜LAN側静的ルーティング設定＞
【LAN側静的ルーティング設定 エントリ編集】 | 初期値
エントリ番号 | (設定範囲は、1〜150です) | −
宛先IPアドレス/マスク長 |  | −
ゲートウェイ |  | −
※ | 「LAN側静的ルーティング設定」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。

＜高度な設定＞ （□：チェック○：選択）
【高度な設定】 | 初期値
LANポート通信設定(ポート1) | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 100Mbps 全二重
○ 100Mbps 半二重
LANポート通信設定(ポート2) | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 100Mbps 全二重
○ 100Mbps 半二重
LANポート通信設定(ポート3) | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 100Mbps 全二重
○ 100Mbps 半二重
LANポート通信設定(ポート4) | ○ 自動設定 | 自動設定
○ 5Gbps
○ 2.5Gbps
○ 1000Mbps
○ 100Mbps
LAN側MDI/MDI-Xモード | ○ 自動設定 | 自動設定
○ MDI-X固定
【IPv6(IPoE)Ping応答設定】
PING応答機能 | □ 使用する | 使用する
【ブリッジ設定】
PPPoEブリッジ | □ 使用する | 使用する
【UPnP設定】
UPnP設定 | □ 使用する | 使用する
【WAN→LAN中継設定】 | 初期値
WAN→LAN中継設定 | □ 使用する | 使用しない
接続先 | ○ メインセッション | メインセッション
○ セッション2
○ セッション3
○ セッション4
○ セッション5
UDPポート番号 |  | 7779
【節電機能】
節電機能 | □ 使用する | 使用しない
節電開始時間 | 時 分 | 0時 0分
節電終了時間 | 時 分 | 23時59分
【省電力型イーサネット機能】
省電力型イーサネット機能 | ○ 有効 | 有効
○ 無効
【アップデート設定】
ファームウェア更新種別 | ○ 自動更新 | 自動更新
○ 手動更新
再起動更新※1 | ○ 有効 | 有効
○ 無効
ファームウェア更新時の 一定量データ通信監視 | ○ 有効 | 有効
○ 無効
データ通信量閾値 | kbps （設定範囲は、400〜1000000kbpsです） | 400kbps
【マルチキャスト(無線区間)通信設定】
無線LAN | ○ 有効 | 有効
○ 無効
※1 | 「ファームウェア更新種別」で「手動更新」を選択した場合に設定できます。

設定記入シート　−　【詳細設定】

＜VPNサーバ設定＞ （□：チェック○：選択）
【VPNサーバ機能】 | 初期値
VPNサーバ機能の起動 | □ 有効 | 無効
利用する接続先 | ○ メインセッション | メインセッション
○ セッション2
○ セッション3
○ セッション4
○ セッション5
事前共有鍵 |  | ランダムに生成した20桁の半角英数字

＜VPNサーバ設定 − VPNサーバ設定 エントリ編集＞
【VPN接続の設定】 | 初期値
エントリ番号 | (設定範囲は、1〜20です) | −
接続名 |  | VPN設定1〜 VPN設定20
ユーザ名※1 |  | −
パスワード※1 |  | −
※1 | VPNアカウントで使用するユーザ名とパスワードを入力します。ユーザ名は、半角英数字で31文字まで入力できます。パスワードは、半角英数字で8〜31文字で入力できます。
※ | 「VPNアカウント機能」を複数設定している場合は、本ページをコピーしてご使用ください。

＜VPNサーバ設定 − IPアドレス通知設定＞ （□：チェック）
【メール機能】 | 初期値
メール機能の有効無効 | □ 有効にする | 無効にする
【サーバ設定】
SMTPサーバ |  | −
ポート番号 |  | −
差出人メールアドレス |  | −
【認証設定】
SMTP認証の有効無効 | □ 有効にする | 無効にする
アカウント名 |  | −
パスワード |  | −
【宛先設定】
エントリ番号 | 送信可否 | MACアドレス | 宛先メールアドレス |
1 | □ |  |  | −
2 | □ |  |  | −
3 | □ |  |  | −
4 | □ |  |  | −
5 | □ |  |  | −

設定記入シート　−　【無線LAN設定】

＜無線LAN共通設定＞ （□：チェック）
【無線LANアクセスポイント設定】 | 初期値
IEEE802.11ax/ac/n/a(5GHz) | □ 使用する | 使用する
IEEE802.11ax/b/g/n(2.4GHz) | □ 使用する | 使用する

＜IEEE802.11ax/ac/n/a設定(5GHz)＞ （□：チェック○：選択）
【無線LANアクセスポイント設定】 | 初期値
無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否) | □ する | しない
無線LAN動作モード | ○ IEEE802.11ax/ac/n/a互換 | IEEE802.11ax/ac/n/a互換
○ IEEE802.11ac/n/a互換
チャネル帯域 | ○ 20MHz | 80MHz
○ 40MHz
○ 80MHz
使用チャネル範囲 | □ W52 □ W53 □ W56 | W52 W53 W56
使用チャネル |  | 自動設定
送信出力(％) | ○ 100 | 100(％)
○ 50
○ 25
○ 12
○ 6
【SSID設定】
SSID-3 | □ 使用可 | 使用可
【SSID設定(SSID-3)】
無線ネットワーク名(SSID-3) |  | xg100n-XXXXXX-3※1
MACアドレスフィルタリング | □ 使用する | 使用しない
無線の暗号化 | ○ なし | WPA2-PSK(AES)
○ WPA2-PSK(AES)
○ WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)
○ WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)
○ WPA3-SAE(AES)
事前共有キー(PSK)※2 |  | ○○○○○○○○○○○○○※3
キー更新間隔(秒)※2 | 秒 （設定範囲は、60〜86400(秒)です） | 1800(秒)
ポートセパレート ※4 | □ 使用する | 使用しない
【拡張設定】
マルチキャスト 伝送速度(Mbps) ※5 | Mbps | 6(Mbps)
Beacon Interval (ms) | ms （設定範囲は、40〜1000(ms)です） | 100(ms)
DTIM(回) | 回 （設定範囲は、1〜5(回)です） | 1(回)
※1 | 'XXXXXX' は、本商品のWAN側のMACアドレス下6桁（小文字）です。
※2 | 「無線の暗号化」で「なし」を選択した場合は表示されません。
※3 | '○○○○○○○○○○○○○' はランダムに生成した本商品固有の13桁の半角英数字です。
※4 | 「無線の暗号化」で「なし」を選択した場合に表示されます。
※5 | 設定範囲は、6/9/12/18/24/36/48/54(Mbps)です。

＜IEEE802.11ax/b/g/n設定(2.4GHz)＞ （□：チェック○：選択）
【無線LANアクセスポイント設定】 | 初期値
無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否) | □ する | しない
無線LAN動作モード | ○ IEEE802.11ax/b/g/n互換 | IEEE802.11ax/b/g/n互換
○ IEEE802.11b/g/n互換
チャネル帯域 | ○ 20MHz | 40MHz
○ 40MHz
使用チャネル | （設定範囲は、1〜13です） | 自動設定
送信出力(％) | ○ 100 | 100(％)
○ 50
○ 25
○ 12
○ 6
【SSID設定】
SSID-1 | □ 使用可 | 使用可
SSID-2 | □ 使用可 | 使用可
【SSID設定(SSID-1)】
無線ネットワーク名(SSID-1) |  | xg100n-XXXXXX-1 ※1
MACアドレスフィルタリング | □ 使用する | 使用しない
無線の暗号化 | ○ なし | WPA2-PSK(AES)
○ WPA2-PSK(AES)
○ WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)
○ WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)
○ WPA3-SAE(AES)
事前共有キー(PSK) ※2 |  | ○○○○○○○○○○○○○ ※3
キー更新間隔(秒)※2 | 秒 （設定範囲は、60〜86400(秒)です） | 1800(秒)
ポートセパレート ※5 | □ 使用する | 使用しない
【SSID設定(SSID-2)】
無線ネットワーク名(SSID-2) |  | xg100n-XXXXXX-2 ※1
MACアドレスフィルタリング | □ 使用する | 使用する
無線の暗号化 | ○ WEP | WPA2-PSK(AES)
○ WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)
○ WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES) (PMF OFF)
○ WPA2-PSK(AES)
○ WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)
○ WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)
○ WPA3-SAE(AES)
暗号化強度 ※6 | ○ 64bit○ 128bit | 128bit
入力方法 ※4※6 | ○ 英数字(5桁) ○ 16進数(10桁) | 英数字(13桁)
○ 英数字(13桁) ○ 16進数(26桁)
使用するWEPキー(キーインデックス) ※6 | ○ WEPキー1 | WEPキー1
○ WEPキー2
○ WEPキー3
○ WEPキー4
WEPキー1 ※6 |  | −
WEPキー2 ※6 |
WEPキー3 ※6 |
WEPキー4 ※6 |
事前共有キー(PSK) ※2 |  | ○○○○○○○○○○○○○ ※3
キー更新間隔(秒)※2 | 秒 （設定範囲は、60〜86400(秒)です） | 1800(秒)
ポートセパレート ※5 | □ 使用する | 使用しない
【拡張設定】
マルチキャスト 伝送速度(Mbps) ※7 | Mbps | 1(Mbps)
Beacon Interval (ms) | ms （設定範囲は、40〜1000(ms)です） | 100(ms)
DTIM(回) | 回 （設定範囲は、1〜5(回)です） | 1(回)
※1 | 'XXXXXX' は、本商品のWAN側のMACアドレス下6桁（小文字）です。
※2 | 「無線の暗号化」で「なし」、「WEP」を選択した場合は表示されません。
※3 | '○○○○○○○○○○○○○' はランダムに生成した本商品固有の13桁の半角英数字です。
※4 | 「暗号化強度」で「64bit」を選択した場合は、「英数字(5桁)」か「16進数(10桁)」を選択してください。 「暗号化強度」で「128bit」を選択した場合は、「英数字(13桁)」か「16進数(26桁)」を選択してください。
※5 | 「無線の暗号化」で「なし」、「WEP」、「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)」または「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」を選択した場合に表示されます。
※6 | 「無線の暗号化」で「WEP」を選択した場合に表示されます。
※7 | 設定範囲は、1/2/5.5/6/9/11/12/18/24/36/48/54(Mbps)です。

＜MACアドレスフィルタリング＞ （○：選択）
【接続を許可する無線LAN端末のMACアドレス編集】 | 初期値
エントリ番号 | （設定範囲は、1〜32です） | −
入力方法 | ○ ニックネームで選択※1 | MACアドレス指定
○ MACアドレスで選択※2
○ MACアドレス指定
ニックネーム |  | −
MACアドレス |  | −
※1 | 「無線LAN端末設定」にて端末にニックネームが登録されている場合に表示されます。
※2 | 無線端末が接続されている場合に表示されます。
※ | 「接続を許可する無線LAN端末のMACアドレス」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。

＜無線LAN端末設定＞ （○：選択）
【登録する無線LAN端末のニックネーム編集】 | 初期値
エントリ番号 | （設定範囲は、1〜32です） | −
ニックネーム※1 |  | −
入力方法 | ○ MACアドレスで選択※2 | MACアドレス指定
○ MACアドレス指定
MACアドレス |  | −
※1 | 任意の半角英数字を15文字まで入力できます。
※2 | 無線端末が接続されている場合に表示されます。
※ | 「登録する無線LAN端末のニックネーム」を複数設定している場合は、 本ページをコピーしてご使用ください。

＜無線LAN簡単接続機能＞ （□：チェック）
【無線LAN簡単接続機能】 | 初期値
PIN方式 | □ 使用する | 使用しない
無線LAN端末のPINコード ※1 |  | −
無線LAN簡単接続の状態 ※1 | □ Configured | Configured
※1 | PIN方式が「使用する」の場合に表示されます。

設定記入シート　−　【メンテナンス】

＜機器設定用パスワードの変更＞
【機器設定用パスワードの変更】 | 初期値
パスワード/パスワードの確認入力 |  | −

＜ファームウェア更新＞
【アップデート設定】 | 初期値
自動更新時間 | （設定範囲は、00:00〜23:00(1時間毎)です） | 01:00〜05:00のいずれか