# 無線機能
マルチSSID

本商品では3つの無線ネットワーク名(SSID)、2.4GHz帯のSSID-1/SSID-2と5GHz帯のSSID-3が利用可能です。
それぞれのネットワーク名に対して、異なるセキュリティ設定（MACアドレスフィルタリング、暗号化）ができます。
3つの無線ネットワーク名(SSID)は同時に利用することができます。

## 2.4GHz帯

### SSID-1

（初期値：xg100n-XXXXXX-1（XXXXXXは本商品WAN側のMACアドレスの下6桁（半角小文字））※）

暗号化方式としてWPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)、WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)、WPA3-SAE(AES)が利用可能。（初期値はWPA2-PSK(AES)）

### SSID-2

（初期値：xg100n-XXXXXX-2（XXXXXXは本商品WAN側のMACアドレスの下6桁（半角小文字））※）

暗号化方式としてWEP、WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)、 WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)、WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)、WPA3-SAE(AES)が利用可能。（初期値はWPA2-PSK(AES)）

## 5GHz帯

### SSID-3

（初期値：xg100n-XXXXXX-3（XXXXXXは本商品WAN側のMACアドレスの下6桁（半角小文字））※）

暗号化方式としてWPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)、WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)、WPA3-SAE(AES)が利用可能。（初期値はWPA2-PSK(AES)）

※ 本商品の無線ネットワーク名(SSID)の初期値は、本商品側面のラベルに記載されています。

### ご注意

- 本商品側面のラベルに記載されている情報は、お客様にて厳重に管理してください。

## 設定方法

### 「Web設定」

「無線LAN設定」-「IEEE802.11ax/ac/n/a設定(5GHz)」または「IEEE802.11ax/b/g/n設定(2.4GHz)」の［SSID設定］で設定を行う無線ネットワーク名(SSID)の[編集]をクリックし設定する

ページの先頭へ