# 電話機で設定する
電話機から無線LANの設定をするには

本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

電話機から無線LANの次の設定を変更することができます。

- 無線ネットワーク名(SSID)と暗号化設定
- 無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)
- 無線LAN動作モード

### ご注意

- 電話機からの暗号化設定により、「無線ネットワーク名(SSID)」、「暗号化方式」、「事前共有キー(PSK)」は上書きされます。
  すでに無線LAN接続されている機器がある場合、本商品と同じ設定に変更する必要がありますのでご注意ください。

### 設定手順

1. ハンドセットを取りあげる

   「ツー」という音を確認します。

2. 電話機のダイヤルボタンを押す

   #### 無線LAN設定

   機能：無線ネットワーク名(SSID)と暗号化設定 ※1
   設定内容 | 操作
   --- | ---
   SSID-1に「WPA2-PSK(AES)」を設定する |
   SSID-1に「WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」を設定する |
   SSID-1に「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」を設定する |
   SSID-1に「WPA3-SAE(AES)」を設定する |
   SSID-2に「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)」を設定する |
   SSID-2に「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」を設定する |
   SSID-2に「WPA2-PSK(AES)」を設定する |
   SSID-2に「WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」を設定する |
   SSID-2に「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」を設定する |
   SSID-2に「WPA3-SAE(AES)」を設定する |
   SSID-3に「WPA2-PSK(AES)」を設定する |
   SSID-3に「WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」を設定する |
   SSID-3に「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」を設定する |
   SSID-3に「WPA3-SAE(AES)」を設定する |
   機能：無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否) ※2
   設定内容 | 操作
   IEEE802.11ax/b/g/n(2.4GHz)で無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)をする |
   IEEE802.11ax/b/g/n(2.4GHz)で無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)をしない |
   IEEE802.11ax/ac/n/a(5GHz)で無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)をする |
   IEEE802.11ax/ac/n/a(5GHz)で無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)をしない |
   機能：無線LAN動作モード ※3
   設定内容 | 操作
   IEEE802.11ax/b/g/n(2.4GHz)を「IEEE802.11ax/b/g/n互換」にする |
   IEEE802.11ax/b/g/n(2.4GHz)を「IEEE802.11b/g/n互換」にする |
   IEEE802.11ax/ac/n/a(5GHz)を「IEEE802.11ax/ac/n/a互換」にする |
   IEEE802.11ax/ac/n/a(5GHz)を「IEEE802.11ac/n/a互換」にする |

   ※1 無線ネットワーク名(SSID)と暗号化の設定内容については、【電話機から設定する場合の無線ネットワーク名(SSID)と暗号化の設定内容】を参照してください。

   ※2 無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)の初期値は、「しない」に設定されています。

   ※3 無線LAN動作モードの初期値は、SSID-1、SSID-2が「IEEE802.11ax/b/g/n互換」、SSID-3が「IEEE802.11ax/ac/n/a互換」に設定されています。

   設定が完了すると、「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れ、すべての設定値が反映されます。

3. ハンドセットを置く

## 電話機から設定する場合の無線ネットワーク名(SSID)と暗号化の設定内容

電話機からSSID-1、SSID-2、SSID-3に暗号化方式を設定した場合、設定される無線ネットワーク名(SSID)、事前共有キー(PSK)は次のとおりです。

#### (1)SSID-1に設定した場合

無線ネットワーク名(SSID) | xg100n-XXXXXX-1 （XXXXXXは本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁）
事前共有キー(PSK) | ○○○○○○○○○○○○○ （○○○○○○○○○○○○○は、ランダムに生成した本商品固有の13桁の半角英数字）

#### (2)SSID-2に設定した場合

無線ネットワーク名(SSID) | xg100n-XXXXXX-2 （XXXXXXは本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁）
事前共有キー(PSK) | ○○○○○○○○○○○○○ （○○○○○○○○○○○○○は、ランダムに生成した本商品固有の13桁の半角英数字）

#### (3)SSID-3に設定した場合

無線ネットワーク名(SSID) | xg100n-XXXXXX-3 （XXXXXXは本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁）
事前共有キー(PSK) | ○○○○○○○○○○○○○ （○○○○○○○○○○○○○は、ランダムに生成した本商品固有の13桁の半角英数字）

### ご注意

- 事前共有キー(PSK)をお客様自身で設定する場合、第三者に推測されにくいキーを登録してください。また暗号化キーおよび品名紙記載の情報は、お客様にて厳重に管理してください。

※ 本商品の無線ネットワーク名(SSID)、事前共有キー(PSK)は本商品のラベルに記載されています。

- SSIDのXXXXXXは、本商品固有の6桁の半角英数字です。
- 事前共有キー(PSK)は本商品のラベルに「暗号化キー」と記載しています。
- 暗号化キーの初期値は、ランダムに生成した本商品固有の13桁の半角英数字です。
- 実際のデザインは、イラストと異なる場合があります。

### お知らせ

- 電話機から設定する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。（「PB」にできない電話機からは、設定できません。）電話機の電話回線ダイヤル種別の設定方法は、電話機の取扱説明書などを参照してください。
- 設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
- 1台の電話機で設定中に2台目の電話機から設定することはできません。
- 間違った番号をダイヤルすると「ピピ、ピピ」とエラー音が聞こえるか、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。いったんハンドセットを置いて、初めから設定をやり直してください。
- 本商品のファームウェアの更新中や、本商品の再起動中、他の設定を実行中は、本商品の設定は行えません。
- 電話機からの設定を行うと、ひかり電話の通話や内線通話、着信音（着信中のナンバー・ディスプレイ表示など）、通信が切断される場合があります。
- ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれません。
- ダイヤルボタンを押す間隔が30秒以上あくと、設定が中止されます。

ページの先頭へ