# 情報
現在の状態

ご契約により「Web設定」画面（設定項目）が異なる場合があります。
本商品の装置情報や設定内容を表示します。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

下記の状態を表示します。

### ［商品情報］

#### MACアドレス(WAN)

本商品のWAN側MACアドレスを表示します。

#### MACアドレス(LAN)

本商品のLAN側MACアドレスを表示します。

### ［IEEE802.11ax/b/g/n(2.4GHz)情報］

#### 無線LAN状態

無線LAN(2.4GHz)の通信状態を表示します。

#### 動作モード

現在の無線LAN動作モードを表示します。

IEEE802.11ax/b/g/n互換
  IEEE802.11ax/IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n互換モードで動作しています。
IEEE802.11b/g/n互換
  IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n互換モードで動作しています。

#### 使用チャネル

現在使用中のチャネルを表示します。

#### 拡張チャネル

現在使用中の拡張チャネルを表示します。
デュアルチャネルを使用している場合に表示されます。

### ［無線LAN情報(SSID-1)］

#### 無線ネットワーク名(SSID)

現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)を表示します。

#### MACアドレス(無線)

SSID-1のMACアドレスを表示します。

#### MACアドレスフィルタリング

MACアドレスフィルタリングの設定状態を表示します。

#### ポートセパレート

ポートセパレートの設定状態を表示します。

#### 無線の暗号化

SSID-1に設定されている暗号化を表示します。

#### 加入台数

SSID-1に加入している無線LAN端末の台数を表示します。

### ［無線LAN情報(SSID-2)］

#### 無線ネットワーク名(SSID)

現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)を表示します。

#### MACアドレス(無線)

SSID-2のMACアドレスを表示します。

#### MACアドレスフィルタリング

MACアドレスフィルタリングの設定状態を表示します。

#### ポートセパレート

ポートセパレートの設定状態を表示します。

#### 無線の暗号化

SSID-2に設定されている暗号化を表示します。

#### 加入台数

SSID-2に加入している無線LAN端末の台数を表示します。

### ［IEEE802.11ax/ac/n/a(5GHz)情報］

#### 無線LAN状態

無線LAN(5GHz)の通信状態を表示します。

#### 動作モード

現在の無線LAN動作モードを表示します。

IEEE802.11ax/ac/n/a互換
  IEEE802.11ax/IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a互換モードで動作しています。
IEEE802.11ac/n/a互換
  IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a互換モードで動作しています。

#### 使用チャネル

現在使用中のチャネルを表示します。

#### 拡張チャネル

現在使用中の拡張チャネルを表示します。

### ［無線LAN情報(SSID-3)］

#### 無線ネットワーク名(SSID)

現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)を表示します。

#### MACアドレス(無線)

SSID-3のMACアドレスを表示します。

#### MACアドレスフィルタリング

MACアドレスフィルタリングの設定状態を表示します。

#### ポートセパレート

ポートセパレートの設定状態を表示します。

#### 無線の暗号化

SSID-3に設定されている暗号化を表示します。

#### 加入台数

SSID-3に加入している無線LAN端末の台数を表示します。

### ［機器状態情報］

#### メインセッション

接続状態
  現在の「メインセッション」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  メインセッションのWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  メインセッションの接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  メインセッションのDNSサーバアドレスを表示します。

#### セッション2

接続状態
  現在の「セッション2」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  セッション2のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  セッション2の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  セッション2のDNSサーバアドレスを表示します。

#### セッション3

接続状態
  現在の「セッション3」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  セッション3のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  セッション3の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  セッション3のDNSサーバアドレスを表示します。

#### セッション4

接続状態
  現在の「セッション4」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  セッション4のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  セッション4の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  セッション4のDNSサーバアドレスを表示します。

#### セッション5

接続状態
  現在の「セッション5」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  セッション5のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  セッション5の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  セッション5のDNSサーバアドレスを表示します。

#### IPv6セッション

接続状態
  現在の「IPv6セッション」の接続状態を表示します。
WAN側IPv6アドレス(PPPoE)
  IPv6セッションのWAN側IPv6アドレスを表示します。
接続先IPv6アドレス
  IPv6セッションの接続先IPv6アドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  IPv6セッションのDNSサーバアドレスを表示します。

#### リンク状態

WAN
  現在のWANのリンク状態を表示します。
LAN1
  現在のLAN1のリンク状態を表示します。
LAN2
  現在のLAN2のリンク状態を表示します。
LAN3
  現在のLAN3のリンク状態を表示します。
LAN4
  現在のLAN4のリンク状態を表示します。

#### ハードウェア状態

現在のハードウェアの状態を表示します。

### ［電話情報］

※ ひかり電話サービス契約をしていない場合は表示されません。

#### 電話状態

現在の電話回線の接続状態を表示します。

### ［セキュリティ状態］

#### IPv6ファイアウォール機能

IPv6ファイアウォール機能の状態ログを表示します。最新のログから順に最大3件表示します。

ページの先頭へ