# 無線機能
IEEE802.11n 無線LAN

本商品は、IEEE802.11nに準拠した無線LAN通信がご利用になれます。

※ 本商品の「無線LAN動作モード」は、2.4GHz帯の初期値が 「IEEE802.11ax/b/g/n互換」に、5GHz帯の初期値が 「IEEE802.11ax/ac/n/a互換」に設定されています。
本商品の「無線LAN動作モード」は、切り替えでのご利用となります。

※ 本商品の「無線LAN動作モード」を切り替えると、それまでの無線LAN動作モードで接続していた無線LAN端末から接続できなくなることがあります。

### ポイント

- 本商品に接続できる無線LAN端末の数は、本商品のLANポートに接続されているパソコンなどとあわせて32台までです。10台以下でのご利用を推奨します。

### お知らせ

- IEEE802.11nは、無線LANの規格です。 データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。
- IEEE802.11n（5GHz帯）は、W52（5.2GHz帯）、W53（5.3GHz帯）、W56（5.6GHz帯）の周波数を使用しています。
- 本商品をW52、W53で使用する場合、屋外での使用は法令により禁止されています。
- W53またはW56を選択した場合は、法令により次のような制限事項があります。
  - 各チャネルの通信開始前に、1分間のレーダー波検出を行いますので、その間は通信を行えません。
  - 通信中にレーダー波を検出した場合は、DFS機能により自動的にチャネルを変更しますので、通信が中断されることがあります。
  - DFS機能により変更可能なチャネルがない場合、IEEE802.11n（5GHz帯）が使用できない可能性があります。

ページの先頭へ