# 電話設定
内線設定(IP端末)

ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。
ひかり電話サービス契約をしていない場合は、ひかり電話の設定に関するメニューや画面が表示されません。

IP端末の内線設定をします。

設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。

### 内線設定(IP端末)

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［内線設定］

内線の設定をします。

#### 内線番号（初期値：下記の表を参照）

設定する内線番号を入力します。
IP端末から自動設定をする場合は、本商品の設定を変更する必要はありません。
半角数字で1～9、10～99の1～2桁を設定できます。

### お知らせ

- 重複した内線番号は設定できません。

#### ニックネーム（初期値：下記の表を参照）

わかりやすいように各内線にニックネームを付けることができます。
半角英数字および記号（「"（ダブルクォーテーション）」「;（セミコロン）」「 （スペース）」を除く）で1～64文字を任意に設定できます。

#### 端末属性（初期値：通常端末）

端末属性を選択します。
IP端末から自動設定をする場合は、本商品の設定を変更する必要はありません。

- 「音声専用端末」
- 「通常端末」

### お知らせ

- IP端末の自動設定機能で登録済みの端末属性を変更後、再度同じIP端末から自動設定機能を利用した場合、IP端末に登録された端末属性が反映されます。
- 接続した端末の機能と異なる設定をした場合、正しく動作しません。接続した端末の機能に合わせて設定してください。

#### MACアドレス

IP端末のMACアドレスを入力します。

#### ダイジェスト認証（初期値：行う）

IP端末をユーザID、パスワードで認証するかしないかを選択します。

- 「行う」
- 「行わない」

#### ユーザID（下記の表を参照）

IP端末として認証するときに使用するユーザIDを設定します。
IP端末から自動設定をする場合は、本商品の設定を変更する必要はありません。
ユーザIDは、半角英数字と記号（「#（シャープ）」「"（ダブルクォーテーション）」「=（イコール）」「\（エンマーク）」「@（アットマーク）」「,（カンマ）」「;（セミコロン）」「 （スペース）」を除く）で32文字まで任意に設定できます。

### お知らせ

- ここで設定したユーザIDと同じユーザIDを、接続するIP端末にも設定します。IP端末で対応していない記号などを使用すると、接続できませんのでご注意ください。

#### パスワード（初期値：自動生成（半角8桁））

IP端末として認証するときに使用するパスワードを設定します。
IP端末から自動設定をする場合は、本商品の設定を変更する必要はありません。
パスワードは、半角英数字と記号で32文字まで任意に設定できます。

### お知らせ

- ここで設定したパスワードと同じパスワードを、接続するIP端末にも設定します。IP端末で対応していない記号などを使用すると、接続できませんのでご注意ください。

#### 初期値

内線番号 | ニックネーム | ユーザID
--- | --- | ---
3 | IPphone1 | 0003
4 | IPphone2 | 0004
5 | IPphone3 | 0005
6 | IPphone4 | 0006
7 | IPphone5 | 0007

### ［電話番号設定］

電話番号（外線）ごとの設定をします。

#### 電話番号

ご契約の電話番号（外線）が表示されます。

#### 通知番号（初期値：契約者回線番号）

発信時、電話をかけた相手先に通知する発信者番号にチェックします。

### お知らせ

- 「通知番号」に設定した電話番号は、「着信番号」に設定されます。
- 本商品に接続するIP端末によっては、本商品の「通知番号」の設定にかかわらず、IP端末で「通知番号」に設定した電話番号が相手先に通知されることがあります。
  IP端末の機能および「通知番号」の設定方法は、IP端末の取扱説明書などを参照してください。

#### 着信番号（初期値：すべての電話番号）

各電話番号あてにかかってきた電話を着信させる場合にチェックします。
着信番号は複数選択できます。

ページの先頭へ