# ルータ設定
LAN側静的ルーティング設定

LAN内に他のルータが存在し、そのルータに接続されたパソコンから本商品を経由したインターネット通信を行う場合などに、あらかじめ［LAN側静的ルーティングエントリ］にルーティング情報の設定をします。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら

※ 画面の[1～16][17～32][33～48][49～64][65～80][81～96][97～112][113～128][129～144][145～150]をクリックすると［LAN側静的ルーティングエントリ］の[1～16][17～32] [33～48][49～64][65～80][81～96][97～112][113～128][129～144][145～150]を切り替えて表示します。

### ［LAN側静的ルーティングエントリ］

#### エントリを編集する場合

編集したいエントリ番号の[編集]をクリックすると、「LAN側静的ルーティング設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
編集後、[設定]をクリックします。

#### エントリを有効にする場合

有効にしたいエントリ番号の「有効/無効」をチェックします。
チェックをしたあと、[設定]をクリックすると、登録済みのエントリを有効にできます。

※ 「有効/無効」はエントリ編集後に選択できるようになります。

#### エントリを削除する場合

削除したいエントリ番号の[削除]をクリックします。

※ [削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。

### ［LAN側静的ルーティング設定 エントリ編集］

新たにLAN側静的ルーティングエントリを編集します。

※ 複数の［LAN側静的ルーティングエントリ］を編集する場合には、下記1～2のあと[戻る]をクリックし、［LAN側静的ルーティングエントリ］で編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、続けて設定します。

1. 下記を参考にして入力する

   #### 宛先IPアドレス/マスク長（初期値：なし/なし）

   マスク長とはネットマスクのビット数を表したもので、例えば255.255.255.0のマスク長は「24」となります。
   宛先IPアドレスとサブネットマスク長を半角数字で設定します。
   設定範囲： 1.0.0.0～223.255.255.255 （0～9、「.（ドット）」） /　1～32
   ただし、以下のIPアドレスおよびIPアドレスを含むマスク長の設定はできません。

   - クラスA,B,C以外のIPアドレス
   - 127.0.0.0～127.255.255.255
   - 192.0.0.0～192.0.0.7
   - 設定できないIPアドレスを含むマスク長
     例）LAN側IPアドレス/マスク長：192.0.0.8/24

   #### ゲートウェイ（初期値：なし）

   宛先へのゲートウェイアドレスを設定します。
   設定範囲： 1.0.0.0～223.255.255.255 （0～9、「.（ドット）」）
   ただし、以下のIPアドレスの設定はできません。

   - クラスA,B,C以外のIPアドレス
   - 127.0.0.0～127.255.255.255
   - 192.0.0.0～192.0.0.7
2. [設定]をクリックする

ページの先頭へ