# ルータ機能
DHCPv4サーバ

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サーバとは、LAN上のパソコンなどが起動すると、その都度、IPアドレスなどのネットワーク利用に必要な設定情報を、本商品から各パソコンなどに自動的に割り当てる機能です。
これにより、各パソコンなどでネットワークの詳細な設定を行わなくても、LANやインターネットなどに接続できます。

## 設定方法

### 「Web設定」

- 「ルータ設定」-「DHCPv4サーバ設定」で設定する

### お願い

- LAN側に別のDHCPサーバがある場合やDHCPを使用しない場合には､「DHCPv4サーバ設定」で「DHCPv4サーバ機能」の「使用する」のチェックを外し、パソコンのIPv4ネットワークの設定で下記の設定をする必要があります。

  ##### Windows(R) 10 の場合

  - 「次のIPアドレスを使う」にチェックが入っている。
  - IPアドレス：パソコン側のIPアドレスを任意で入力する。
  - サブネットマスク：255.255.255.0
  - デフォルトゲートウェイ：本商品のIPアドレスを指定する。
  - 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」にチェックし、「優先DNSサーバー」に本商品のIPアドレスを指定する。

  ##### macOS の場合

  - IPアドレス：パソコン側のIPアドレスを任意で入力する。
  - サブネットマスク：255.255.255.0
  - ルータ：本商品のIPアドレスを指定する。
- 「DHCPv4サーバ設定」で［IPアドレス/マスク長］の設定値を変更した場合は、それらの設定値に合わせて［DHCPv4サーバ］、「DHCP固定IPアドレス設定」およびパソコンのIPv4ネットワークの設定を変更してください。正しく設定しないと各パソコンが本商品と通信できなくなります。

### お知らせ

- DHCP固定IPアドレス設定
  DHCPv4サーバ機能で各パソコンなどに配布するIPアドレスを、特定のMACアドレスには特定のIPアドレスを配布することが可能です。
  固定割り当てのパターンを最大50件設定できます。
  IPアドレスは、「DHCPv4サーバ設定」の［DHCPv4サーバ］で設定した割り当て範囲から指定する必要があります。

ページの先頭へ