# 情報
機器情報

現在のファームウェアバージョン、ファームウェア更新種別、データ通信種別、起動モード種別を表示します。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら

### ［現在のバージョン］

#### 現在のファームウェアバージョン

現在のファームウェアバージョンを表示します。

### ［アップデート設定］

#### ファームウェア更新種別

ファームウェア更新種別を表示します。

自動更新【一定量データ通信監視なし】【電話専用LANポート(LAN1)通信監視なし】
  新しいファームウェアがある場合、データ通信監視と電話専用LANポート(LAN1)通信監視を行わず、データ通信中でもファームウェア更新を行います。
自動更新【一定量データ通信監視なし】【電話専用LANポート(LAN1)通信監視あり】
  新しいファームウェアがある場合、データ通信中でもファームウェア更新を行います。ただし、電話専用LANポート(LAN1)で一定量以上の通信を行っているときは、「ファームウェア更新」で「自動更新」を選択していても、ファームウェア更新を行いません。
自動更新【一定量データ通信監視あり】【電話専用LANポート(LAN1)通信監視なし】
  新しいファームウェアがある場合、電話専用LANポート(LAN1)がデータ通信中でもファームウェア更新を行います。ただし、データ通信で一定量以上の通信を行っているときは、「ファームウェア更新」で「自動更新」を選択していても、ファームウェア更新を行いません。
自動更新【一定量データ通信監視あり】【電話専用LANポート(LAN1)通信監視あり】
  ータ通信監視と電話専用LANポート(LAN1)通信監視を行い、一定量以上の通信を行っている場合は、「ファームウェア更新」で「自動更新」を選択していても、ファームウェア更新を行いません。
手動更新
  「ファームウェア更新」画面から「ファームウェア更新」ボタンのクリック操作のみでバージョンアップします。

※ 自動更新時は、各表記の後ろに「ファームウェア更新」にて設定された「自動更新時間」が「(hh:mm)」と記載されます。

### ［データ通信］

#### データ通信種別

インターネット接続を行う種別を表示します。

無効
  IPv4インターネット接続ができません。
MAP-E/DS-Lite
  IPv4 over IPv6にてインターネット接続を行います。
PPPoE
  PPPoEにてインターネット接続を行います。

### ［起動モード］

#### 起動モード種別

起動モード種別を表示します。

アダプタモード
  アダプタモードで起動しています。

ページの先頭へ