# ルータ設定
静的NAT設定

本画面は、ご契約により表示されない場合があります。
静的NATを設定します。
本商品では、［静的NATエントリ］のパターンを最大64個設定できます。

設定値を入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。

アダプタモードで起動しています。本機能は電話専用LANポート(LAN1)ではご利用になれません。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［ワンタッチ設定］

#### Webサーバを外部に公開する（初期値：公開しない）

LAN側のWebサーバを外部に公開するかどうかを設定します。
LAN側のWebサーバを外部に公開する場合にチェックします。

#### WebサーバのIPアドレス（初期値：なし）

WebサーバのIPアドレスを半角数字で入力します。
設定範囲：0.0.0.1～255.255.255.255(0～9、「.(ドット)」)
ただし、以下のIPアドレスの設定はできません。

- 127.0.0.0～127.255.255.255はリンクローカルアドレスの為、無効となります。
- 192.0.0.0～192.0.0.7は予約アドレスの為、無効となります。

#### FTPサーバを外部に公開する（初期値：公開しない）

LAN側のFTPサーバを外部に公開するかどうかを設定します。
LAN側のFTPサーバを外部に公開する場合にチェックします。

#### FTPサーバのIPアドレス（初期値：なし）

FTPサーバのIPアドレスを半角数字で入力します。
設定範囲：0.0.0.1～255.255.255.255(0～9、「.(ドット)」)
ただし、以下のIPアドレスの設定はできません。

- 127.0.0.0～127.255.255.255はリンクローカルアドレスの為、無効となります。
- 192.0.0.0～192.0.0.7は予約アドレスの為、無効となります。

#### 外部からのパケットをすべて特定ホストに中継する(簡易DMZ)（初期値：中継しない）

外部からのパケットをすべてLAN側の特定ホストに中継するかどうかを設定します。
外部からのパケットをすべてLAN側の特定ホストに中継する場合にチェックします。

#### 特定ホストのIPアドレス（初期値：なし）

特定ホストのIPアドレスを半角数字で入力します。
設定範囲：0.0.0.1～255.255.255.255(0～9、「.(ドット)」)
ただし、以下のIPアドレスの設定はできません。

- 127.0.0.0～127.255.255.255はリンクローカルアドレスの為、無効となります。
- 192.0.0.0～192.0.0.7は予約アドレスの為、無効となります。

### ［静的NATエントリ］

#### ［静的NATエントリ］を編集する場合

［静的NATエントリ］の中から編集したいエントリ番号の[編集]をクリックする
「静的NAT設定 エントリ編集」の画面が表示されます。

#### ［静的NATエントリ］を有効にする場合

有効にしたいエントリ番号の「有効/無効」をチェックする
チェックをしたあと、[設定]をクリックすると、登録済みのエントリを有効にできます。

※ 「有効/無効」はエントリ編集後に選択できるようになります。

#### ［静的NATエントリ］を削除する場合

［静的NATエントリ］の中から削除したいエントリ番号の[削除]をクリックする

### ［静的NAT設定 エントリ編集］

新たに静的NATエントリを編集します。

※ 複数の静的NATエントリを編集する場合には、下記1～2を繰り返してください。[静的NATエントリ]で編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、続けて設定します。

1. 固定的に割り当てるWAN側IPアドレスと宛先IPアドレスの組み合わせを エントリ番号に登録する

   #### WAN側アドレス入力方法（初期値：接続先指定）

   WAN側アドレスの入力方法を指定します。

   - 「接続先指定」
   - 「WAN側IPアドレス指定」

   #### 接続先（初期値：メインセッション）

   「WAN側アドレス入力方法」で、「接続先指定」を指定した場合

   接続先を指定します。

   - 「メインセッション」／「セッション2」～「セッション5」

   #### WAN側IPアドレス（初期値：なし）

   「WAN側アドレス入力方法」で、「WAN側IPアドレス指定」を指定した場合

   変換するWAN側のIPアドレスを半角数字で設定します。
   設定範囲：0.0.0.1～255.255.255.255(0～9、「.(ドット)」)
   ただし、以下のIPアドレスの設定はできません。

   - 127.0.0.0～127.255.255.255はリンクローカルアドレスの為、無効となります。
   - 192.0.0.0～192.0.0.7は予約アドレスの為、無効となります。

   #### 宛先IPアドレス（初期値：なし）

   上記で設定したWAN側のIPアドレスに対して固定的に割り当てる端末などの宛先IPアドレスを半角数字で設定します。
   設定範囲：0.0.0.1～255.255.255.255(0～9、「.(ドット)」)
   ただし、以下のIPアドレスの設定はできません。

   - 127.0.0.0～127.255.255.255はリンクローカルアドレスの為、無効となります。
   - 192.0.0.0～192.0.0.7は予約アドレスの為、無効となります。
2. [設定]をクリックする

ページの先頭へ