# ルータ機能
WAN→LAN中継機能

Wake on LANに対応した本商品のLAN側にある端末を起動するためにWAN側(接続先)に接続された端末から送信されたMagic Packetを、インターネットなどの網を経由して本商品で受信したLAN側にブロードキャストすることができる機能です。

WAN側(接続先)に接続されたパソコン上のクライアントソフトで本商品のWAN側IPアドレス、UDPポート番号、起動させたいLAN側端末のMACアドレスなどを指定してMagic Packetを送信し、本商品がそのMagic Packetを受信すると、それを本商品のLAN側に転送して該当する端末を起動させます。
本機能は電話専用LANポート(LAN1)ではご利用になれません。

## 設定方法

### 「Web設定」

- 「ルータ設定」-「高度な設定」の［WAN→LAN中継設定］で設定する

ページの先頭へ