# ルータ機能
静的IPマスカレード

静的IPマスカレードとは、あらかじめ固定的に使用するポート番号とパソコンなどを結びつける機能です。
本機能により、WAN側からの特定ポートの通信を指定したパソコンなどに送受信できます。
必要に応じてNATエントリ設定をすることで、特定のサイトから特定のパソコンなどへ直接アクセスしたり、外部にサーバを公開したりすることができます。
ネットワークゲームを利用する際に、本商品を工場出荷状態で使用するとIPマスカレードが働いてネットワークゲームができなくなる場合があります。
これは、ネットワークゲームで使用するポートが動的に変換されてしまうために起こります。
静的IPマスカレードを使用すると、この問題を回避でき、ネットワークゲームやストリーミングなどの外部から直接アクセスが必要なアプリケーションが使用できます。
本機能は電話専用LANポート(LAN1)ではご利用になれません。

## 設定方法

### 「Web設定」

- 「ルータ設定」-「静的IPマスカレード設定」で設定する

### お知らせ

- 外部にサーバを公開する場合は、固定IPアドレスを取得するか、ダイナミックDNSサービスを利用する必要があります。詳細は契約プロバイダ、またはサービスのサポート窓口にお問い合わせください。

ページの先頭へ