# ルータ機能
パケットフィルタリング

指定した条件の通信を規制する機能です。
あらかじめ設定した条件にしたがって、パケットの通過を制限する機能です。
不必要なパケットの送受信を制限できるので、セキュリティの高いLANが構築できます。
本機能は電話専用LANポート(LAN1)ではご利用になれません。

## 設定方法

### 「Web設定」

- 「ルータ設定」-「IPv4パケットフィルタ設定」で設定する
- 「ルータ設定」-「IPv6パケットフィルタ設定(IPoE)」で設定する
- 「基本設定」-「接続先設定(IPv6 PPPoE)」の「接続先詳細設定(IPv6 PPPoE)」で設定する

### 設定できる項目

#### IPv4の場合

- フィルタ種別
- 通信方向
- プロトコル
- TCPフラグ
- 接続インタフェース名
- 送信元IPアドレス/マスク長
- 宛先IPアドレス/マスク長
- 送信元ポート
- 宛先ポート
- ICMPタイプ
- ICMPコード

#### IPv6の場合

- フィルタ種別
- 通信方向
- プロトコル
- TCPフラグ
- 送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長
- 宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長
- 送信元ポート
- 宛先ポート
- ICMPv6タイプ
- ICMPv6コード

### お知らせ

- IPv6 PPPoEインタフェースのパケットフィルタ設定は、ご契約のプロバイダが、IPv6 PPPoE方式によるインターネット接続を提供している場合にのみご利用いただけます。

ページの先頭へ