# ルータ機能
UPnP

UPnP（Universal Plug and Play：ユニバーサルプラグアンドプレイの略）とは、XML技術をベースに開発された、ネットワーク機器どうしの相互自動認識方式です。
本機能を利用して、UPnP対応アプリケーションを、NATによるIPアドレスやポート番号の変換を気にすることなく、複数台のパソコンなどから同時にご利用になれます。

UPnPをご利用になるには、本商品とパソコンなどの設定が必要です。
ただし、本商品の設定は初期値で「使用する」になっていますのでそのまま使用できます。
本機能は電話専用LANポート(LAN1)ではご利用になれません。

## 設定方法

### (1) パソコンなどの設定をする

本機能を利用して、UPnP対応アプリケーションをご利用になる場合は、UPnP対応アプリケーションがパソコンなどにインストールされていることを確認し、UPnPの設定を行います。

詳しくはこちらを参照してください。

### (2) 本商品の設定をする

「Web設定」で設定します。
本商品の設定は初期値が「使用する」になっています。

#### 「Web設定」

- 「ルータ設定」-「高度な設定」の［UPnP設定］で設定する。

### お願い

- アプリケーションの操作方法は、ソフトウェアもしくはパソコンなどのサポート窓口にお問い合わせください。
- ファイアウォールやウイルスチェックなどを動作させている場合は、利用できないことがあります。
  その場合は、必要に応じてUPnPでの通信が可能となるように設定してください。
  停止や設定の方法はソフトウェアによって異なりますので、ソフトウェアもしくはパソコンなどのサポート窓口にお問い合わせください。

ページの先頭へ