# 無線機能
IEEE802.11n 無線LAN

本商品は、IEEE802.11nに準拠した無線LAN通信がご利用になれます。

※ 本商品の「無線LAN動作モード」は、2.4GHz帯の初期値が 「IEEE802.11be」（IEEE802.11be/ax/n/g/b互換）に、5GHz帯の初期値が 「IEEE802.11be」（IEEE802.11be/ax/ac/n/a互換）に設定されています。

※ 本商品の「無線LAN動作モード」を切り替えると、それまでの無線LAN動作モードで接続していた無線LAN端末から接続できなくなることがあります。

### ポイント

- 本商品に接続する端末の数は、無線接続と有線接続をあわせて15台以下とすることを推奨します。ただし、利用環境（端末機器の仕様等）や回線の混雑状況等によっては快適にご利用いただけない場合がございます。

### お知らせ

- IEEE802.11nは、無線LANの規格です。 データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。
- IEEE802.11n（5GHz帯）は、W52（5.2GHz帯）、W53（5.3GHz帯）、W56（5.6GHz帯）の周波数を使用しています。
- 本商品をW52、W53で使用する場合、屋外での使用は法令により禁止されています。
- W53またはW56を選択した場合は、法令により次のような制限事項があります。
  - 各チャネルの通信開始前に、1分間のレーダー波検出を行いますので、その間は通信を行えません。
  - 通信中にレーダー波を検出した場合は、DFS機能により自動的にチャネルを変更しますので、通信が中断されることがあります。
  - DFS機能により変更可能なチャネルがない場合、IEEE802.11n（5GHz帯）が使用できない可能性があります。

ページの先頭へ