# ルータ機能
IPマスカレード

IPマスカレードとは、1つのグローバルIPアドレスを利用して、LAN内のプライベートIPアドレスを持つ複数のパソコンなどをインターネットなどに接続できる機能です。 IPマスカレードの場合は、WAN側からLAN側のパソコンなどのいずれかを指定してアクセスを開始することはできません。
WAN側からのアクセスを行いたい場合や特定のアプリケーション（ポート番号）をLAN側の特定アドレスに割り当てる場合は、「静的IPマスカレード」が有効です。
本機能は電話専用LANポート(LAN1)ではご利用になれません。

## IP(Internet Protocol)アドレス

IPアドレスとは、ネットワーク上でパソコンなどを識別する番号のことです。
この番号によって通信先の相手を特定できます。
"192.168.1.1"のようにピリオドをはさんだ4つの数字で表します。

ページの先頭へ