# ルータ設定
静的IPマスカレード設定

本画面は、ご契約により表示されない場合があります。
静的IPマスカレードを設定します。
本商品では、[静的IPマスカレード設定]パターンを最大50個設定できます。

「高度な設定」の［WAN→LAN中継設定］と「静的IPマスカレード設定」の内容が競合した場合は、「高度な設定」の［WAN→LAN中継設定］の内容が優先されます。
「静的NAT設定」の「ワンタッチ設定」と「静的IPマスカレード設定」の内容が競合した場合は、「静的IPマスカレード設定」の内容が優先されます。

設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。

アダプタモードで起動しています。本機能は電話専用LANポート(LAN1)ではご利用になれません。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［対象インタフェースを選択］

「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続先の選択設定］で選択した接続先が表示されます。
（「対象インタフェースを選択」を変える場合には、 ここで他の接続先を選択します。）

### ［静的IPマスカレード設定］

#### ［静的IPマスカレード設定］を編集する場合

［静的IPマスカレード設定］の中から編集したいエントリ番号の[編集]をクリックする
「静的IPマスカレード設定 エントリ編集」の画面が表示されます。

#### ［静的IPマスカレード設定］エントリを有効にする場合

有効にしたいエントリ番号の「有効/無効」をチェックする
チェックをしたあと、[設定]をクリックすると、登録済みのエントリを有効にできます。

※ 「有効/無効」はエントリ編集後に選択できるようになります。

#### ［静的IPマスカレード設定］を削除する場合

［静的IPマスカレード設定］の中から削除したいエントリ番号の[削除]をクリックする

### ［静的IPマスカレード設定 エントリ編集］

新たに静的IPマスカレード設定エントリを編集します。

※ 複数の静的IPマスカレード設定エントリを編集する場合には、下記1～2を繰り返してください。「静的IPマスカレード設定」で編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、続けて設定します。

1. 固定的に割り当てるポートと宛先IPアドレスの組み合わせをエントリ番号に登録する

   #### 変換対象プロトコル（初期値：TCP）

   - 「TCP」、「UDP」、「TCP＆UDP」から選択します。

   #### 変換対象ポート（初期値：なし）

   処理したいパケットのポートを半角英数字で指定します。
   次の形式で指定します。

   ポート名
     (ftp/ftpdata/telnet/smtp/www/pop3/sunrpc/nntp/ntp/login/pptp/domain/route)
   ポート番号を1～65535で入力します。
     ＜主なポート番号の例＞
     下記以外の番号/サービス名を割り振る場合や詳細については、
     ご利用になるサービスの説明書などを参照してください。

     ポート番号 | サービス名
     --- | ---
     20 | ftpdata
     21 | ftp
     23 | telnet
     25 | smtp
     53 | domain
     80 | www
     110 | pop
     111 | sunrpc
     119 | nntp
     123 | ntp
     513 | login
     520 | route
     1723 | pptp

   #### 宛先IPアドレス（初期値：なし）

   「変換対象ポート」で設定したポートに対して固定的に割り当てる端末の宛先IPアドレスを半角数字で指定します。
   設定範囲：0.0.0.1～255.255.255.255(0～9、「.(ドット)」)
   ただし、以下のIPアドレスの設定はできません。

   - 127.0.0.0～127.255.255.255はリンクローカルアドレスの為、無効となります。
   - 192.0.0.0～192.0.0.7は予約アドレスの為、無効となります。

   #### 宛先ポート（初期値：なし）

   「宛先IPアドレス」で割り当てた端末が使用するポートを半角英数字で指定します。
   次の形式で指定します。

   ポート名
     (ftp/ftpdata/telnet/smtp/www/pop3/sunrpc/nntp/ntp/login/pptp/domain/route)
   ポート番号を1～65535で入力します。
     ＜主なポート番号の例＞
     下記以外の番号/サービス名を割り振る場合や詳細については、
     ご利用になるサービスの説明書などを参照してください。

     ポート番号 | サービス名
     --- | ---
     20 | ftpdata
     21 | ftp
     23 | telnet
     25 | smtp
     53 | domain
     80 | www
     110 | pop
     111 | sunrpc
     119 | nntp
     123 | ntp
     513 | login
     520 | route
     1723 | pptp

2. [設定]をクリックする

### お知らせ

- 「変換対象ポート」または「宛先ポート」の設定においてポート番号を数値で指定した場合でも、ポート名に該当するものがあれば、[設定]をクリックしたときに、ポート名に変換して表示されます。

ページの先頭へ