# ルータ設定
高度な設定

ご契約により「Web設定」画面（設定項目）が異なる場合があります。
高度な設定をします。

設定変更は即時に有効となります。[設定]をクリックしたあと、本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定を合わせたあと、Webブラウザを開き直してください。
設定変更を行うと、通話・通信が切断されることがあります。

アダプタモードで起動しています。UPnP機能、WAN→LAN中継機能、節電機能は電話専用LANポート(LAN1)ではご利用になれません。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら

### ［高度な設定］

#### LANポート通信設定(ポート1)(電話専用LANポート(LAN1))（初期値：自動設定）

電話専用LANポート(LAN1)の通信を「自動設定」「100Mbps 全二重」「100Mbps 半二重」から選択します。
特別な理由がない限り、「自動設定」でご使用ください。他の設定でご使用の場合、サービスに影響が発生する場合があります。

「自動設定」
  電話専用LANポート(LAN1)の伝送速度/伝送モードを自動で設定します。
「100Mbps 全二重」
  電話専用LANポート(LAN1)の伝送速度を100Mbps、伝送モードを全二重に設定します。
「100Mbps 半二重」
  電話専用LANポート(LAN1)の伝送速度を100Mbps、伝送モードを半二重に設定します。

#### LANポート通信設定(ポート2～ポート3)（初期値：自動設定）

LAN2～LAN3ポート通信を「自動設定」「100Mbps 全二重」「100Mbps 半二重」から選択します。
通常は自動設定で使用します。

「自動設定」
  LAN2～LAN3ポートの伝送速度/伝送モードを自動で設定します。
「100Mbps 全二重」
  LAN2～LAN3ポートの伝送速度を100Mbps、伝送モードを全二重に設定します。
「100Mbps 半二重」
  LAN2～LAN3ポートの伝送速度を100Mbps、伝送モードを半二重に設定します。

#### LANポート通信設定(ポート4)（初期値：自動設定）

LAN4ポートの通信速度を選択します。
通常は自動設定で使用します。

「自動設定」
  LAN4ポートの伝送速度を自動で設定します。
「5Gbps」
  LAN4ポートの伝送速度を5Gbpsに設定します。
「2.5Gbps」
  LAN4ポートの伝送速度を2.5Gbpsに設定します。
「1000Mbps」
  LAN4ポートの伝送速度を1000Mbpsに設定します。
「100Mbps」
  LAN4ポートの伝送速度を100Mbpsに設定します。

#### LAN側MDI/MDI-Xモード （初期値：自動設定）

LANポートをMDI-Xに固定するか、自動切り替えにするかを選択します。
設定単位は、4ポート一括です。設定するとLAN1～LAN4のすべてのポートが同じ動作となります。
特別な理由がない限り、「自動設定」でご使用ください。他の設定でご使用の場合、サービスに影響が発生する場合があります。

「自動設定」
  LANポートをMDI-X/MDI自動切り替えに設定します。
「MDI-X固定」
  LANポートをMDI-X固定に設定します。

### ［IPv6(IPoE)Ping応答設定］

#### PING応答機能（初期値：使用する）

WAN側から本商品に対するPINGに応答するか、応答しないかを設定します。
「使用する」に設定すると、WAN側から本商品へのPINGに応答します。

### ［ブリッジ設定］

#### PPPoEブリッジ（初期値：使用する）

PPPoEブリッジを使用する場合にチェックします。
「使用する」に設定すると、 PPPoE(PPP over Ethernet)プロトコルを搭載しているパソコンやゲーム機などを接続できます。

### ［UPnP設定］

#### UPnP設定（初期値：使用する）

UPnPを使用する場合にチェックします。
UPnPを「使用する」に設定すると、UPnPが必須のサービスやアプリケーションを利用できます。 また、UPnPを使用する場合は、パソコンの設定も必要です。
詳細は、「機能一覧」-「UPnP」を参照してください。

### お知らせ
－ PPPoEマルチセッションで本商品のUPnP機能をご利用になる場合のご注意 －

- 「UPnP設定」を「使用する」に設定した場合は、「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続先の選択設定］で「UPnP優先」を設定する接続先を選択し、設定してください。
  接続先が固定されたUPnPをご利用になる場合は、「UPnP優先」で選択した接続先に接続されます。
  ※ 本商品の工場出荷状態は、「メインセッション」がUPnPの優先接続先になっています。

### ［WAN→LAN中継設定］

WAN側に接続されたパソコンなどから、本商品を利用してLAN側パソコンなどへMagic Packetを送信することでLAN側に接続されたパソコンなどの電源をONにすることができます。（WAN側に受けたMagic Packetを特定のLAN側ポートに転送するだけで、Magic Packetの生成は行いません。）
［WAN→LAN中継設定］と「ルータ設定」-「静的IPマスカレード設定」の内容が競合した場合は、「高度な設定」の［WAN→LAN中継設定］の内容が優先されます。

#### WAN→LAN中継機能（初期値：使用しない）

WAN→LAN中継機能を使用する場合にチェックします。

#### 接続先（初期値：メインセッション）

「WAN→LAN中継機能」で、「使用する」にチェックした場合

WAN→LAN中継機能を使用する接続先を選択します。

- メインセッション／「セッション2」～「セッション5」

#### UDPポート番号（初期値：7779）

「WAN→LAN中継機能」で、「使用する」にチェックした場合

本機能で使用するUDPポート番号を半角数字で入力します。
UDPポート番号は、WAN側とLAN側で同一です。
入力できる値は、1～65535です。

### ［節電機能］

#### 節電機能（初期値：使用しない）

節電機能を使用する場合にチェックします。

#### 節電開始時間（初期値：0時0分）

「節電機能」で、「使用する」にチェックした場合

節電開始時間を半角数字で設定します。
入力できる値は、0時0分～23時59分です。

#### 節電終了時間（初期値：23時59分）

「節電機能」で、「使用する」にチェックした場合

節電終了時間を半角数字で設定します。
入力できる値は、0時0分～23時59分です。

### お知らせ

- 節電機能動作時は、前面のデータ通信ランプ、電話ランプ、ACTランプ、登録ランプ、無線ランプ、MESHランプ、オプションランプが消灯し、背面はLAN1～3ポート状態表示ランプ、LAN4 10Gポート状態表示ランプ、WAN 10Gポート状態表示ランプ、LINKランプが消灯します。
- 「無線LAN簡単接続機能」実行中は、節電開始時間になっても節電モードに切り替わりません。
- 節電開始時間にメッシュ中継機が接続されている場合、節電モードに切り替わりません。
- 節電機能動作時は、無線LAN通信はできません。無線IP端末もご利用になれません。
- 節電機能動作開始時は、電話専用LANポート(LAN1)を除く有線LANのリンク速度が100Mbpsに変更されるため通信速度が低下したり、通信が切断されたりする場合があります。また、節電機能動作終了時も電話専用LANポート(LAN1)を除く有線LANのリンク速度が変更されるため、通信が切断される場合があります。
- 節電機能動作時は、パソコンなどからのブラウジングの応答速度が低下したり、リンク速度が低下したりする場合があります。
- ハイビジョン放送などの高ビットレートの放送サービスを視聴される場合は、節電機能を使用しないでください。映像や音声が乱れる場合があります。

### ［ランプ点灯制御］

#### 本装置（初期値：点灯）

本装置のランプ点灯制御機能の設定を選択します。括弧内には設定したニックネームが表示されます。

「点灯」
  通常通りのランプ状態となります。
「電源ランプのみ点灯」
  電源ランプ以外を消灯させたランプ状態となります。
「全消灯」
  本来点灯・点滅しているランプを消灯させたランプ状態となります。

### お知らせ

- いずれの設定においても警告のためのランプ表示は消灯されません。

### ［省電力型イーサネット機能］

#### 省電力型イーサネット機能 （初期値：有効）

LANポートの省電力イーサネット機能の設定を選択します。

「有効」
  省電力イーサネット機能を有効にします。
「無効」
  省電力イーサネット機能を無効にします。

### ［アップデート設定］

#### ファームウェア更新種別 （初期値：自動更新）

バージョンアップお知らせ機能で確認した、最新のファームウェアの更新方法を設定します。

※ 設定した時間に自動的にバージョンアップを行う「自動更新」（初期値）とすることをお勧めします。

「自動更新」
  バージョンアップお知らせ機能で最新のファームウェアがあったことを確認後、「メンテナンス」-「ファームウェア更新」-［アップデート設定］の「自動更新時間」で設定した時間から59分の間に自動的にバージョンアップを行います。
「手動更新」
  バージョンアップお知らせ機能で最新のファームウェアがあったことを「Web設定」でお知らせします。
  バージョンアップは、「Web設定」の「メンテナンス」-「ファームウェア更新」の［手動アップデート］で行います

#### 再起動更新 （初期値：有効）

「ファームウェア更新種別」で、「手動更新」を選択した場合

「手動更新」に設定した場合、「再起動更新」を「有効」に設定すると「Web設定」の「機器再起動」や本商品の電源の入れ直しで、本商品が再起動する際にバージョンアップを行います。

※ 最新のファームウェアがない場合は何もしません。

「有効」
  本商品が再起動する際にバージョンアップを行います。
「無効」
  本商品が再起動する際にバージョンアップを行いません。

#### ファームウェア更新時の一定量データ通信監視 （初期値：有効）

「ファームウェア更新種別」で、「自動更新」を選択した場合

「有効」
  データ通信で一定量以上の通信を行っている場合、「ファームウェア更新種別」で「自動更新」を選択していても、ファームウェア更新を行いません。
「無効」
  新しいファームウェアがある場合、データ通信監視を行わず、データ通信中でもファームウェア更新を行います。

#### データ通信量閾値 （初期値：400kbps）

「ファームウェア更新時の一定量データ通信監視」で、「有効」を選択した場合

WAN側インタフェースのデータ通信量閾値を半角数字で設定します。
入力できる値は、400kbps～1000000kbpsです。

#### ファームウェア更新時の電話専用LANポート(LAN1)通信監視（初期値：有効）

「ファームウェア更新種別」で、「自動更新」を選択した場合

※ 通信には電話専用LANポート(LAN1)に接続された端末によるひかり電話の通話を含みます。

「有効」
  電話専用LANポート(LAN1)の通信で一定量以上の通信を行っている場合、「ファームウェア更新」で「自動更新」を選択していても、ファームウェア更新を行いません。
「無効」
  新しいファームウェアがある場合、電話専用LANポート(LAN1)の通信監視を行わず、電話専用LANポート(LAN1)が通信中でもファームウェア更新を行います。

#### 電話専用LANポート(LAN1)通信量閾値（初期値：160kbps）

「ファームウェア更新時の電話専用LANポート(LAN1)通信監視」で、「有効」を選択した場合

電話専用LANポート(LAN1)のデータ通信量閾値を半角数字で設定します。通信量が閾値以下の場合、ファームウェア更新が実行されます。

※ 通信量には電話専用LANポート(LAN1)に接続された端末によるひかり電話の通話を含みます。

入力できる値は、50kbps～1000000kbpsです。

電話専用LANポート(LAN1)を流れる通信量の計測により判定するため、アダプタモードでひかり電話の使用中であっても、ファームウェアの更新（再起動）が行われることがあります。

初期値は、音声通話（音声コーデック：G.711 μ-law、パケット化サイズ：20msec単位、双方向通信）の1通話を考慮し設定しています。
1秒間の、片方向のデータ通信量の計算は、音声データのパケットのEtherフレーム（プリアンブル部は除く）以上のデータのため、

(58byte+160byte)×50パケット＝10.9kbyte
10.9kbyte×8=87.2kbit（1秒間のため(=kbps)

となります。

- ヘッダ部（1パケット当たり） | ： | 58byte
  音声データ（1パケット当たり） | ： | 160byte
  1秒間のパケット数 | ： | 50パケット
  ビット変換 | ： | 1byte=8bit

双方向通信のため、2倍の通信量となり、閾値の初期値は174.4kbpsを超えない値の160kbpsとしています。

87.2kbps×2＝174.4kbps(>160kbps)

### お知らせ

- 本商品に最新のファームウェアがダウンロードされた状態で、本商品を再起動すると、自動的に最新のファームウェアに更新されます。本商品の再起動時に、自動的に最新のファームウェアに更新しないようにする場合は、「手動更新」を選択したあと「再起動更新」を「無効」に設定してください。
- 本商品を工場出荷状態で起動したときに、最新のファームウェアが提供されている場合は、自動的に最新のファームウェアへ更新されます。最新のファームウェアをダウンロード後、本商品が再起動しますので、しばらくお待ちください。
- 緊急を要するファームウェアが提供された場合は、「ファームウェア更新種別」の設定にかかわらず、ファームウェア更新が行われることがあります。本商品が再起動しますので、しばらくお待ちください。
- ファームウェアの自動更新が実行されると、ご利用中のインターネットや映像コンテンツ試聴などの各サービスが中断される場合があります。ファームウェアの更新が終了するまでしばらくお待ちください。
- お客様のご利用状況によっては、設定された時間内にファームウェアの更新（再起動）が行われない場合があります。

### ［マルチキャスト(無線区間)通信設定］

マルチキャスト（無線区間）通信機能の設定をします。
無線LAN端末で特定マルチキャストサービスをご利用の際は、「有効」を選択してください。

#### 無線LAN （初期値：有効）

本商品の無線LAN端末に対する設定を選択します。

※ 次の場合、設定を変更することはできません。

- 無線LANを使用しない設定になっている。（「無線LAN設定」-「無線LAN共通設定」の［無線LAN共通設定］で、「SSID-1」または「SSID-2」または「SSID-3」のいずれにもチェックしていない。）
- 節電機能が動作中である。

「有効」
  マルチキャストパケットを無線LAN端末に適した通信に変換して転送します。
「無効」
  マルチキャストパケットを変換せず、そのまま無線LAN端末に転送します。

ページの先頭へ