# 無線機能の使いかた
SSID-2設定

本商品に、無線LAN(SSID-2設定)に関する設定をします。
設定変更は[設定]をクリックすると有効となります。無線LAN接続をご利用の場合、[設定]をクリックしたあと、変更が有効になり、無線LAN接続が切断される場合があります。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［SSID設定］

#### 無線ネットワーク名(SSID-2)（初期値：xg200k-XXXXXX-2（XXXXXXは本商品WAN側のMACアドレスの下6桁（半角小文字））※）

※ 本商品の無線ネットワーク名(SSID)の初期値は、本商品側面のラベルに記載されています。

本商品で使用する「無線ネットワーク名(SSID-2)」を入力します。
SSIDには、1文字以上32文字以内の半角英数字とスペースおよび下記の記号を使用できます。大文字、小文字は区別されます。半角スペースのみのSSIDは設定できません。

※ 「\」（バックスラッシュ）は、パソコンによっては、「¥」と表示されます。

### ご注意

- 「無線ネットワーク名(SSID)」が一致しない無線LAN端末とは、無線LAN通信できません。

#### 無線LAN動作モード（初期値：IEEE802.11be）

本商品のSSID-2で使用する無線LAN動作モードを指定します。
無線LAN動作モードの設定はSSID-1、SSID-2、SSID-3、バックホールSSIDで共通になります。変更する場合は「無線LAN設定」-「SSID-1設定」から実施してください。

通常は初期値の「IEEE802.11be」で問題ありません。接続する機器との通信に問題がある場合は、IEEE802.11axモードにすることで問題が解決する場合があります。

「IEEE802.11be」
  「IEEE802.11be」選択時、11be以下の無線LAN動作モードを互換しています。
「IEEE802.11ax」
  「IEEE802.11ax」選択時、11ax以下の無線LAN動作モードを互換しています。

### お知らせ

- 「SSID-2設定」画面からSSID-2の無線LAN動作モードを変更する場合は、「無線LAN設定」-「無線LAN共通設定」にてSSID-1の2.4GHz帯およびメッシュ機能を無効にしていただく必要があります。
- 本商品の「無線LAN動作モード」を切り替えると、無線LAN端末から接続できなくなることがあります。

#### 無線の暗号化（初期値：WPA2-PSK(AES)）

無線LANでの暗号の使用可否や、使用する暗号の種類について指定します。暗号化を行うと、データを暗号化してから無線電波を発信します。
通常は初期値の「WPA2-PSK(AES)」で問題ありません。

「なし」
  無線の暗号化をしません。
  「なし」を選択した場合、「ポートセパレート」の設定ができます。
「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)」
  WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)の各モードから、対応している暗号化方式を自動選択します。
  「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)」を選択した場合、「ポートセパレート」の設定ができます。
「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」
  WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)の各モードから、対応している暗号化方式を自動選択します。
  「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」を選択した場合、「ポートセパレート」の設定ができます。
「WPA2-PSK(AES)」
  WPA2-PSK(AES)モードを使用します。
「WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」
  WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)モードを使用します。
「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」
  WPA2-PSK(AES)、WPA3-SAE(AES)の各モードから、対応している暗号化方式を自動選択します。
「WPA3-SAE(AES)」
  WPA3-SAE(AES)モードを使用します。

#### 暗号化キー(PSK) （初期値：ランダムに生成した、本商品固有の13桁の半角英数字※）

暗号化に使用するキーを設定します。

※ 本商品の暗号化キー(PSK)の初期値は、本商品側面のラベルに記載されています。

「無線の暗号化」で、「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」または「WPA3-SAE(AES)」を選択した場合

8文字以上、63文字以内の半角英数記号を入力してください。WPA3-SAE(AES)が含まれる場合、64文字の16進数のキーは使用できません。
大文字、小文字は区別されます。「”*”（半角アスタリスク）」のみのキーは設定できません。

「無線の暗号化」で、「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)」、「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」、「WPA2-PSK(AES)」または「WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」を選択した場合

8文字以上、63文字以内の半角英数記号または64文字の16進数を入力してください。
8文字以上、63文字以内の半角英数記号を入力した場合、大文字、小文字は区別されます。「”*”（半角アスタリスク）」のみのキーは設定できません。

※ 暗号化キー(PSK)として使用できる文字は下記のとおりです。

8文字以上、63文字以内の場合
  英数記号（0～9、a～z、A～Z、下表の記号）

  ※ 「\」（バックスラッシュ）は、パソコンによっては、「¥」と表示されます。

64文字の場合
  16進数(0～9、a～f、A～F)

### ご注意

- 暗号化キー(PSK)は、たやすく推測されない文字列で設定してください。
- アクセスポイントと無線LAN端末には、同じキーを設定してください。

#### キー更新間隔(秒)（初期値：1800）

「無線の暗号化」で、「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)」、「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」、「WPA2-PSK(AES)」、「WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」、「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」または「WPA3-SAE(AES)」を選択した場合

暗号化で使用するキーの更新間隔（秒）を半角で入力します。
指定できる値は、60～86400（秒）です。

#### ポートセパレート （初期値：使用しない）

「無線の暗号化」で「なし」、「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)」または「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」を選択した場合

ポートセパレートを使用する場合にチェックします。

### お知らせ

- ポートセパレートを使用すると、本商品のWeb設定および他のSSIDに接続した無線端末、有線LANに接続した端末へのアクセスが規制されます。暗号化設定を「なし」、「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)」または「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」に設定している場合は、ポートセパレートを使用しセキュリティを高めることを推奨します。

#### 無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)（初期値：しない）

本商品で「無線ネットワーク名(SSID)」の隠蔽を行う場合にチェックします。

「する」にチェックした場合
  他の無線LAN端末から本商品を隠蔽します。「する」を選択した場合は、SSIDの表示を停止し、無線LAN端末からの探索にも応答しません。
  また、無線LAN端末からのANY接続（どの無線LANアクセスポイントにも接続できる特殊なSSID）を拒否することができます。
「する」のチェックを外した場合
  不特定の相手から本商品の「無線ネットワーク名(SSID)」が検索されてしまいます。
  不正アクセスされる可能性がありますので、ご注意ください。

### ご注意

- 接続する機器によっては、本機能が使用できない場合があります。

#### MACアドレスフィルタリング（初期値：使用しない）

MACアドレスによる無線LAN端末の加入制限を使用する場合にチェックします。
「使用する」にチェックをして設定した場合は、「MACアドレスフィルタリング」で設定してあるMACアドレスを持つ無線LAN端末のみ、本商品をアクセスポイントとして使用する無線LANに加入できます。

### ご注意

- MACアドレスフィルタリング一覧に何も設定せずに「使用する」にチェックをして設定すると、すべての無線LAN端末が本商品をアクセスポイントとする無線LANに加入できなくなります。

ページの先頭へ