# 詳細設定
VPNサーバ設定

本画面は、ご契約により表示されない場合があります。
本画面は、本商品を起動してから表示されるまでに時間がかかります。画面が表示されない場合は、しばらく待ってから開き直してください。

VPNサーバの設定をします。

設定変更は[設定]をクリックすると即時に有効となり設定内容が保存されます。[設定]をクリックしたあと、本商品にアクセスできなくなる場合があります。その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定を合わせたあと、Webブラウザを開き直してください。
設定変更を行うと、通話・通信が切断されることがあります。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［VPNサーバ機能］

#### VPNサーバ機能の起動（初期値：無効）

VPNサーバ機能の起動を有効にする場合にチェックします。

#### 利用する接続先（初期値：メインセッション）

利用する接続先を選択します。

- 「メインセッション」/「セッション2」～「セッション5」

### お知らせ

- 「メインセッション」/「セッション2」～「セッション5」は、「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の「メインセッション」/「セッション2」～「セッション5」に該当します。

#### 事前共有鍵（初期値：ランダムに生成した20桁の半角英数字）

[表示]をクリックすると、事前共有鍵を表示します。
[更新]をクリックすると、事前共有鍵を更新できます。

### ご注意

- 事前共有鍵を変更した場合は、通信端末機器側の設定も変更する必要があります。

### ［VPNアカウント機能］

VPNアカウントの設定をします。
本商品では、VPNアカウントを最大20個設定できます。

#### 接続名（初期値：VPN設定1～VPN設定20）

設定したVPNアカウントの接続名を表示します。

#### ユーザ名

設定したVPNアカウントのユーザ名を表示します。

#### 接続状態

VPNアカウントの接続状態を表示します。

未接続：VPNアカウントが接続されていません。

接続済：VPNアカウントが接続されています。

#### 切断

[切断]をクリックすると、VPNアカウントの接続を切断します。

#### 操作

[編集]をクリックすると、VPNアカウントを編集できます。

[削除]をクリックすると、設定したVPNアカウントを削除します。

#### ［VPNアカウント機能］で使用しないアカウントを切断する場合

［VPNアカウント機能］の中からアカウントを切断したい接続名の「切断」で[切断]をクリックする

#### ［VPNアカウント機能］のアカウントを編集する場合

［VPNアカウント機能］の中から編集したい接続名の「操作」で[編集]をクリックする
「VPNサーバ設定 エントリ編集」の画面が表示されます。

#### ［VPNアカウント機能］のアカウントを削除する場合

［VPNアカウント機能］の中から削除したい接続名の「操作」で[削除]をクリックする

### お知らせ

- 本商品はL2TP/IPsec対応のVPNサーバとしてのみ動作します。

## VPNサーバ設定 エントリ編集

### ［VPN接続の設定］

VPN接続の設定をします。

#### エントリ番号

エントリ番号を表示します。

#### 接続名（初期値：VPN設定1～VPN設定20）

VPNアカウントで使用する接続名を入力します。
半角英数字、半角カナ、()（半角カッコ）、半角スペース、または全角文字で32文字まで入力できます。

#### ユーザ名（初期値：なし）

VPNアカウントで使用するユーザ名を半角英数字で31文字まで入力できます。

#### パスワード（初期値：なし）

VPNアカウントで使用するパスワードを半角英数字で8～31文字で入力できます。

ページの先頭へ